# PANNEAU DE COMMANDE

Ce chapitre décrit les noms et fonctions des différents composants du panneau de commande.
Tapez sur le nom pour faire apparaître les renseignements associés dans une fenêtre contextuelle.

×
Écran tactile
Les messages et les touches s'affichent sur l'écran tactile.
Vous pouvez utiliser l'appareil en appuyant directement sur les touches affichées.
-UTILISATION DE L'ÉCRAN TACTILE
×
Témoin d'alimentation
Ce témoin s'allume lorsque l'interrupteur principal de l'appareil est sur la position « ».
-MISE SOUS TENSION ET HORS TENSION ET REDÉMARRAGE DE L'APPAREIL
×
Touche [MARCHE]
Ce bouton vous permet de mettre l'appareil sous tension et hors tension.
-MISE SOUS TENSION ET HORS TENSION ET REDÉMARRAGE DE L'APPAREIL
×
Touche/témoin [Économie d'énergie]
Cette touche vous permet de mettre l'appareil en mode Minuterie de mise hors tension auto. pour réduire l'énergie consommée.
Le bouton [Économie d'énergie] clignote lorsque l'appareil est en mode Minuterie de mise hors tension auto.
Lorsque ce bouton est maintenu enfoncé, la machine se met en mode Mise hors tension auto.
-MINUTERIE DE MISE HORS TENSION AUTO.
×
Bouton/témoin [Écran d'accueil]
Ce bouton vous permet d'afficher l'écran d'accueil.
-ÉCRAN D'ACCUEIL
×
Connecter USB (type A)
Permet de connecter un périphérique USB tel qu'une clé USB à l'appareil. Pour le câble USB, utilisez un câble blindé. Prend en charge l'USB 2.0 (Haut débit).
Bouton [Écran d'accueil], le bouton [Économie d’énergie] ou écran tactile

- Les boutons [Écran d’accueil] et [Économie d’énergie] sont des touches électrostatiques.
- Utilisez votre doigt pour appuyer sur le bouton [Écran d’accueil], sur le bouton [Économie d’énergie] ou l’écran tactile.
  Si vous appuyez sur le bouton ou l’écran tactile à l’aide d’un stylo ou d’un autre outil, il se peut qu’il ne fonctionne pas correctement.
  Risque de dysfonctionnement si vous portez des bijoux ou d’autres accessoires.
- Ne touchez pas l’écran tactile pendant son démarrage. Si vous touchez l’écran tactile, il est possible que la machine ne fonctionne pas correctement.
  Exemple : Pendant le démarrage de l’écran tactile
  - Quand l’interrupteur principal et le bouton [ALIMENTATION] sont sur ON.
  - Au réveil après une mise hors tension automatique

L'angle de l'écran tactile et du clavier peut être ajusté.
Retour au début du chapitre