# DÉMARRAGE D'UNE TRANSMISSION À UNE HEURE SPÉCIFIÉE(MINUTEUR)

## Présentation

Vous pouvez définir l'heure à laquelle une transmission ou une diffusion devra s'exécuter automatiquement.

- Si une autre transmission est en cours à l'heure spécifiée, la transmission différée commence une fois que cette transmission est terminée.
- Les réglages sélectionnés pour une transmission différée (exposition, résolution, et autres fonctions) seront automatiquement effacés à la fin de la transmission. (Toutefois, si vous utilisez la fonction archivage de documents, l'image originale numérisée et les réglages seront enregistrés sur le disque dur.)
- Si un travail programmé pour une transmission différée devient prioritaire sur l'écran d'état des travaux, le minuteur va s'annuler. La transmission commence dès que le travail en cours est terminé.
- Vous pouvez programmer la transmission jusqu'à une semaine à l'avance.
- Vous pouvez réaliser d'autres opérations après la configuration d'une transmission différée.
- Vous pouvez effacer une transmission différée à partir de l'écran d'état des travaux.

- Lorsqu'une transmission différée a été définie, laissez l'interrupteur principal allumé « ». La transmission ne se fera pas si l'état est « » à l'heure spécifiée.
- Pour effectuer une transmission différée, vous devez numériser l'original dans la mémoire lorsque vous configurez la transmission. Vous ne pouvez pas laisser le document dans le chargeur de documents ou sur la vitre d'exposition afin qu'il soit numérisé à l'heure programmée.
- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 100 transmissions différées à la fois.

## Utilisation

1. #### Placez l'original

   Placez l'original dans le chargeur automatique de documents ou sur la vitre d'exposition.
   - CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS
   - VITRE D'EXPOSITION

2. #### Spécifiez le destinataire

   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU CARNET D'ADRESSES
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU NUMÉRO DE RECHERCHE.
   - ENTRER UN DESTINATAIRE MANUELLEMENT
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU CARNET D'ADRESSES GLOBALES
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU JOURNAL DES TRANSMISSIONS

3. #### Appuyez sur la touche [Autres], puis sur la touche [Minuteur]

4. #### Appuyez sur la touche [Activé].

   Ce réglage vous montre l'heure qu'il est. Si l'heure est différente, corrigez-la dans le mode de réglages avant de commencer un travail.

   ###### Pour définir la date et l'heure de l'appareil :

   Dans le « Mode réglages », sélectionnez [Réglages système] → [Réglages par défaut] → [Réglage de l'horloge].
   Si [Désactivation du réglage de l'horloge] a été activé, il n'est pas possible de modifier la date et l'heure. Dans ce cas, sélectionnez [[Réglages système] dans le « Mode réglages (administrateur) » puis sélectionnez [Réglages de fonctionnement] pour désactiver le réglage [Désactivation du réglage de l'horloge].

5. #### Spécifiez une date, puis spécifiez l'heure (heures et minutes) au format 24 heures

   Une fois les réglages terminés, appuyez successivement sur les touches et [Précédent].
   Appuyez sur les zones affichant respectivement l’heure et les minutes puis entrez les valeurs avec les touches numériques. Ou appuyez sur pour entrer le format.

   ###### Pour annuler le réglage de transmission différée :

   Appuyez sur la touche [Désactivé].

6. #### Appuyez sur la touche [Départ] pour lancer la numérisation de l'original.

   Si vous avez placé les pages du document original sur le plateau du chargeur de documents, toutes les pages sont numérisées.
   Lorsque vous utilisez la vitre d'exposition, numérisez les pages une par une.
   Une fois que vous avez numérisé le dernier original, appuyez sur la touche [Fin lecture].
   Un son vous indique que la numérisation est terminée et l'appareil se met en attente pour la transmission.
   Appuyez sur la touche [Aperçu] pour prévisualiser l'image de sortie avant de l'envoyer. Une fois que vous avez numérisé un original en appuyant sur la touche [Prévisualis.], appuyez sur la touche [Numéris. suppl.] pour numériser l'original suivant. Après vérification de l'image en aperçu, appuyez sur la touche [Départ].
   Pour plus d'informations, voir « VÉRIFICATION DE L'IMAGE DE SORTIE AVANT TRANSMISSION ».
   L'original est numérisé dans la mémoire. Vous ne pouvez pas numériser l'original à une heure programmée.

Retour au début du chapitre