# CONFIGURATION RAPIDE

Sélectionnez les réglages minimum requis pour la connexion de l'appareil au réseau.
Quand les réglages sont modifiés, les modifications prennent effet au redémarrage de l'appareil. Pour redémarrer l'appareil, voir « MISE SOUS TENSION ET HORS TENSION ET REDÉMARRAGE DE L'APPAREIL »

### Réglages IPv4

Lorsque vous utilisez l'appareil sur un réseau TCP/IP (IPv4), ce réglage vous permet de configurer l'adresse IP de l'appareil.

###### DHCP/BOOTP

Utilisez ce réglage pour obtenir automatiquement l'adresse IP en utilisant DHCP (protocole dynamique de configuration de l'hôte)/BOOTP (Protocole Bootstrap). Quand ce réglage est activé, il n'est pas nécessaire d'entrer manuellement une adresse IP.
Si l'appareil est utilisé sur un réseau TCP/IP, veillez à activer « TCP/IP ».
Si le protocole DHCP/BOOTP est utilisé, l'adresse IP affectée à l'appareil peut être automatiquement modifiée. Si l'adresse IP change, il ne sera pas possible d'imprimer.

###### Adresse IPv4

Saisissez l'adresse IP de l'appareil.

###### Masque de sous-réseau

Saisissez le masque de sous-réseau IP.

###### Passerelle par défaut

Saisissez l'adresse de la passerelle par défaut.

### Réglages IPv6

Lorsque vous utilisez l'appareil sur un réseau TCP/IP (IPv6), ce réglage vous permet de configurer l'adresse IP de l'appareil.

###### IPv6

Activez ce réglage.

###### DHCPv6

Utilisez ce réglage pour obtenir automatiquement l'adresse IP en utilisant DHCP (protocole dynamique de configuration de l'hôte) v6. Quand ce réglage est activé, il n'est pas nécessaire d'entrer une adresse IP.

###### Adresse manuelle/Longueur du préfixe

Saisissez l'adresse IP et la longueur du préfixe (0 à 128) de l'appareil.

###### Passerelle par défaut

Saisissez l'adresse de la passerelle par défaut.

- Si l'appareil est utilisé sur un réseau TCP/IP, veillez à activer l'option « TCP/IP » ci-dessous.
- Dans un environnement IPv6, l'appareil peut utiliser les protocoles LDP et IPP.

- Si le protocole DHCPv6 est utilisé, l'adresse IP affectée à l'appareil peut être automatiquement modifiée. Si l'adresse IP change, il ne sera pas possible d'imprimer.

### Réglages des noms réseau

###### Nom du périphérique

Saisissez un nom de périphérique.

###### Nom de domaine

Saisissez un nom de domaine.

### Réglages DNS

###### Serveur principal

Saisissez l'adresse IP du serveur DNS principal.

###### Adresse de courrier électronique de réponse

Saisissez l'adresse IP du serveur DNS secondaire.

###### Nom de domaine

Saisissez le nom de domaine sur lequel le serveur DNS sélectionné existe.

### Réglages SMTP

###### Serveur principal

Saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur SMTP principal.

###### Adresse de courrier électronique de réponse

Si la transmission des données a échoué, il est possible que le serveur vous retourne les courriers électroniques non délivrés. Saisissez une adresse de courrier électronique (une seule adresse) pour recevoir ces courriers électroniques non délivrés. On saisit en général l'adresse de courrier électronique de l'administrateur du système.

###### Activer SSL

Si est sélectionné, la communication d'encryptage SMTP-sur-TLS peut être utilisée au moyen de la commande STARTTLS.
Pour ce faire, le serveur doit prendre en charge la commande STARTTLS.
Pour autoriser une communication SSL, configurez le « Numéro de port » sur le même numéro de port du SMTP normal.

###### Authentification SMTP

Si est configuré, l'authentification du serveur SMTP est exécutée.

###### Nom d'utilisateur

Saisissez le nom d'utilisateur.

###### Mot de passe

Pour modifier le mot de passe, cochez la case [Changer le mot de passe] (), puis entrez le nouveau mot de passe.

###### Test de connexion

Appuyez sur la touche [Soumettre] pour tester la connexion avec le serveur SMTP.

### Réglages LDAP

###### Nom

Saisissez le nom du carnet d'adresses.

###### Réglage de l'adresse par défaut

Saisissez la recherche par défaut pour recherche une zone spécifique de l'arborescence du répertoire LDAP.
Example : o = ABC, ou = NY, cn = Tout le monde
Les caractères saisis devront être séparés par des points-virgules ou par des virgules.

###### Serveur LDAP

Saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur LDAP.

###### Nom d'utilisateur

Saisissez le nom du compte pour les réglages du serveur LDAP.

###### Mot de passe

Pour modifier le mot de passe, cochez la case [Changer le mot de passe] (), puis entrez le nouveau mot de passe.

###### Authentification

Sélectionnez le serveur d'authentification dans la liste déroulante.

###### Serveur KDC

Saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur d'authentification Kerberos.

###### Domaine

Saisissez le domaine Kerberos.

###### Activer SSL

Si est configuré, la communication d'encryptage SSL est activée.

###### Test de connexion

Appuyez sur la touche [Soumettre] pour tester la connexion avec le serveur LDAP.

### Réglage Dossier public/NAS

Réglez chaque option sur [Interdit] si vous n'utilisez pas l'enregistrement.
Retour au début du chapitre