# RÉGLAGES SYSTÈME

La liste suivante reprend des éléments du mode réglage, les réglages d'usine par défaut et les restrictions de chaque élément.
Selon les spécifications de la machine et les équipements périphériques installés, certains réglages peuvent ne pas être accessibles.
Compteur totalisateur
U : Utilisateur général ; A : Administrateur système / Administrateur

Elément | Réglage par défaut d'usine | U | A
--- | --- | --- | ---
| Compteur totalisateur
| - | Oui | Oui
| Compteur de travaux
| - | Oui | Oui
| Compteur de périphérique
| - | Oui | Oui

Réglages par défaut
U : Utilisateur général ; A : Administrateur système / Administrateur

Elément | Réglage par défaut d'usine | U | A
--- | --- | --- | ---
| Réglages par défaut
| Oui | Oui
| Réglage de l'horloge
|  | Oui | Oui
| Spécifier le fuseau horaire
| - | Oui | Oui
| Réglages de la date et de l'heure
| - | Oui | Oui
| Synchroniser avec le serveur d'horloge internet
| Désactivé | Oui | Oui
| Réglage du changement horaire été/hiver
| Varie en fonction de la configuration de la machine | Oui | Oui
| Sélect. type de réglage
| Varie en fonction de la configuration de la machine | Oui | Oui
| Heure de démarrage
| Varie en fonction de la configuration de la machine | Oui | Oui
| Délai d'achèvement
| Varie en fonction de la configuration de la machine | Oui | Oui
| Délai de réglage
| Varie en fonction de la configuration de la machine | Oui | Oui
| Format de date
| Varie en fonction de la configuration de la machine | Oui | Oui
| Sélection clavier
| Varie en fonction de la configuration de la machine | Oui | Oui

Impression listes (utilisateur)
U : Utilisateur général ; A : Administrateur système / Administrateur

Elément | Réglage par défaut d'usine | U | A
--- | --- | --- | ---
| Impression listes (utilisateur)
| Oui | Oui
| Liste des réglages personnalisés
| - | Oui | Oui
| Pages de test imprimante
| - | Oui | Oui
| Liste des adresses d'envoi
| - | Oui | Oui
| Liste des dossiers d'archivage de document
| - | Oui | Oui

Réglages magasins papier
U : Utilisateur général ; A : Administrateur système / Administrateur

Elément | Réglage par défaut d'usine | U | A
--- | --- | --- | ---
| Réglages magasins papier
| Oui | Oui
| Commutation auto. de magasin
| Activé | Oui | Oui
| Magasin 1
| Pap. ordinaire, Auto- (Auto-pouce) | Oui | Oui
| Magasin 2
| Oui | Oui
| Magasin 3*1、*2
| Pap. ordinaire, Auto-AB (Auto-pouce)*2 | Oui | Oui
Pap. ordinaire, A4 (8-1/2 po x 11 po)*3
| Magasin 4*1、*2
| Pap. ordinaire, Auto-AB (Auto-pouce)*2 | Oui | Oui
Pap. ordinaire, A4 (8-1/2 po x 11 po)*3
| Magasin 5*3
| Pap. ordinaire, A4 (8-1/2 po x 11 po) | Oui | Oui
| Plateau d'alimentation auxiliaire
| Pap. ordinaire, Auto- (Auto-pouce) | Oui | Oui
| Form. ident. pour détec. auto.
| Auto-AB : 216 mm x 330 mm (8-1/2 po. x 13 po.) Auto-pouce : 8-1/2 po. x 14 po. | Oui | Oui
| Enregistrement du format personnalisé (Plateau d'alimentation auxiliaire)
| Personnalisé 1 à 7 : X = 420 mm (17 po.), Y = 297 mm (11 po.) | Oui | Oui

*1 Quand un magasin à papier est installé
*2 Quand un magasin à grande capacité est installé
*3 Quand un magasin de grande capacité est installé
Enregistrement du type de papier
U : Utilisateur général ; A : Administrateur système / Administrateur

Elément | Réglage par défaut d'usine | U | A
--- | --- | --- | ---
| Enregistrement du type de papier
| - | Oui | Oui

Réception / Envoi de données télécopie
U : Utilisateur général ; A : Administrateur système / Administrateur

Elément | Réglage par défaut d'usine | U | A
--- | --- | --- | ---
| Réception/Envoi de données fax*1,*2
| Oui | Oui
| Réglages I-Télécopie*1
| Oui | Oui
| Début de réception
| - | Oui | Oui
| Touche récep. manu. sur l'écran envoi image
| Activé | Oui | Oui
| Transférer les données reçues
| - | Oui | Oui

*1 Quand la trouse d'extension I-Télécopie est installée.

*2 Quand la trousse d'extension télécopie est installée.

Paramètres de l'imprimante
U : Utilisateur général ; A : Administrateur système / Administrateur

Elément | Réglage par défaut d'usine | U | A
--- | --- | --- | ---
| Paramètres de l'imprimante
| Oui | Oui
| Réglages par défaut
| Oui | Oui
| Copies
| 1 jeu de copies | Oui | Oui
| Orientation
| Portrait | Oui | Oui
| Format papier standard
| A4 (8-1/2 po x 11 po) | Oui | Oui
| Magasin de sortie par défaut
| Varie en fonction de la configuration de la machine | Oui | Oui
| Type de papier standard
| Papier ordinaire | Oui | Oui
| Réglages de résolution initiale
| 600 ppp (haute qualité) | Oui | Oui
| Désactiver impression page vierge
| Désactivé | Oui | Oui
| Épaisseur de ligne
| 5 | Oui | Oui
| Impression recto verso
| Recto | Oui | Oui
| Mode couleur
| Auto. | Oui | Oui
| Impression N-Up
| 1-Up | Oui | Oui
| Ajuster à la page
| Activé | Oui | Oui
| Sortie
| Varie en fonction de la configuration de la machine | Oui | Oui
| Impres. par unité
| Activé | Oui | Oui
| Position des agrafes
| Désactivé | Oui | Oui
| Perforer
| Désactivé | Oui | Oui
| Fichier temporaire
| Désactivé | Oui | Oui
| Réglages PCL
| Oui | Oui
| Régl. jeu symboles PCL
| PC-8 | Oui | Oui
| Réglage police PCL
| Police interne, 0 : Courier | Oui | Oui
| Code saut de ligne PCL
| 0.CR=CR; LF=LF; FF=FF | Oui | Oui
| A4+
| Désactivé | Oui | Oui
| Réglages PostScript
| Oui | Oui
| Imprimer erreurs PS
| Désactivé | Oui | Oui
| Traitement binaire
| Désactivé | Oui | Oui

Contrôle archivage doc.
U : Utilisateur général ; A : Administrateur système / Administrateur

Elément | Réglage par défaut d'usine | U | A
--- | --- | --- | ---
| Contrôle archivage doc.
| - | Oui | Oui

Vérification du périphérique USB
U : Utilisateur général ; A : Administrateur système / Administrateur

Elément | Réglage par défaut d'usine | U | A
--- | --- | --- | ---
| Vérification du périphérique USB
| - | Oui | Oui
| Périphériques reconnus
| - | Oui | Oui
| Pilote
| - | Oui | Oui

Réglages de fonctionnement
U : Utilisateur général ; A : Administrateur système / Administrateur

Elément | Réglage par défaut d'usine | U | A
--- | --- | --- | ---
| Réglages de fonctionnement
| Non | Oui
| Mode affichage étendu
| Désactivé | Non | Oui
| Son des touches
| Moyen | Non | Oui
| Son des touches au retour à l'état initial
| Désactivé | Non | Oui
| Réglage du retour à l'état initial
| 60 secondes | Non | Oui
| Annuler la minuterie d'effacement auto.
| Désactivé | Non | Oui
| Réglage durée des messages
| 6 secondes | Non | Oui
| Réglage du langage d'affichage
| Varie en fonction de la configuration de la machine | Non | Oui
| Réglage de l'affichage par défaut
| Écran d'accueil | Non | Oui
| Afficher les menus favoris par défaut
| Désactiver | Non | Oui
| Afficher le panneau de commande par défaut
| Activé | Non | Oui
| Désactivation fonc. travail prioritaire
| Désactivé | Non | Oui
| Impr. plat. alim. aux. désactivée
| Désactivé | Non | Oui
| Réglage de l'utilisation des touches
| 0,0 secondes | Non | Oui
| Désactiver la répétition auto. de touche
| Désactivé | Non | Oui
| Temps d'acceptation d'entrée de touche à pression longue
| 0,5 secondes | Non | Oui
| Réglage de l'intervalle de double-clic
| 0,5 secondes | Non | Oui
| Désactivation du réglage de l'horloge
| Désactivé | Non | Oui
| Désactivation du Mode Couvertures / Intercalaires
| Désactivé | Non | Oui
| Définir la priorité clavier*1
| Clavier tactile*1 | Non | Oui
| Afficher le chemin d'accès en cours dans Réglages système
| Activé | Non | Oui
| Permettre un lien du chemin d'accès en cours
| Activé | Non | Oui
| Fonction de recommandation Eco
| Désactivé | Non | Oui
| Réglage initial du compteur d'originaux
| Tous non autorisés | Non | Oui
| Classer les chiffres du pavé numérique dans l'ordre croissant en partant du haut à gauche
| Désactivé | Non | Oui
| Réglage du modèle d'affichage du MFP
| Modèle 1 | Non | Oui
| Réglage de l'aperçu
| Non | Oui
| Réglage vérification image des données reçues*3,*4
| Désactivé | Non | Oui
| Liste par défaut/Affichage miniature
| Non | Oui
| Réception des données de fax/I-Fax
| Vignette | Non | Oui
| Récupération de fichiers de l'archivage de documents
| Non | Oui
| Dossier principal/Dossier des fichiers temporaires
| Liste | Non | Oui
| Dossier personnalisé
| Liste | Non | Oui
| Réglages de l'utilisation à distance
| Non | Oui
| Utilisation du logiciel à distance
| Non | Oui
| Droit d'utilisation
| Interdit | Non | Oui
| Voir l'écran de saisie du mot de passe
| Afficher sur le PC et sur le MFP | Non | Oui
| Utilisation depuis le PC spécifié
| Non | Oui
| Droit d'utilisation
| Interdit | Non | Oui
| Nom d'hôte ou adresse IP du PC
| - | Non | Oui
| Voir l'écran de saisie du mot de passe
| Afficher sur le PC et sur le MFP | Non | Oui
| Util. par utilisateur ayant mot de passe
| Non | Oui
| Droit d'utilisation
| Interdit | Non | Oui
| Voir l'écran de saisie du mot de passe
| Afficher sur le PC et sur le MFP | Non | Oui
| Réglage des témoins
| Pas enregistré | Non | Oui
| Empêcher l'envoi simultané avec la copie.
| Désactivé | Non | Oui
| Empêcher l'envoi simultané avec l'impression.
| Désactivé | Non | Oui
| Réglage du modèle de clavier
| - | Non | Oui
| Réglage des touches personnalisées*2
| Non | Oui
| Copie
| Non | Oui
| Perso.1
| Fichier | Non | Oui
| Perso.2
| Fichier temporaire | Non | Oui
| Perso.3
| - | Non | Oui
| Numériseur
| Non | Oui
| Perso.1
| Visualisation des adresses | Non | Oui
| Perso.2
| Fichier | Non | Oui
| Perso.3
| Fichier temporaire | Non | Oui
| I-Télécopie*3
| Non | Oui
| (Comme pour la numérisation)
| Non | Oui
| Télécopie*4
| Non | Oui
| (Comme pour la numérisation)
| Non | Oui
| Numérisation vers une clé USB
| Non | Oui
| Perso.1
| - | Non | Oui
| Perso.2
| - | Non | Oui
| Perso.3
| - | Non | Oui
| Entrée de données*5
| Non | Oui
| (Comme pour la numérisation)
| Non | Oui
| Réglages de l'écran d'accueil*2
| - | Non | Oui
| Réglage de l'affichage des touches de mode
| Afficher les touches de mode dans l'écran
| Activé | Non | Oui
| Affichage des touches de mode
| Non | Oui
| Copie
| Activé | Non | Oui
| Envoi d'image
| Activé | Non | Oui
| Archivage de documents
| Activé | Non | Oui
| Sharp OSA
| Activé | Non | Oui
| Afficher les touches de mode dans l'écran d'accueil
| Activé | Non | Oui

*1 Quand un clavier externe n'est pas installé. : Clavier tactile
*2 Cette option ne peut pas être réglée sur la machine. Elle peut être réglée en mode Réglage (version Web).
*3 Si la trousse d'extension I-Télécopie est installée
*4 Si la trousse d'extension télécopieur est installée.
*5 Si le module d'intégration d'application est installé.
Contrôle du périphérique
U : Utilisateur général ; A : Administrateur système / Administrateur

Elément | Réglage par défaut d'usine | U | A
--- | --- | --- | ---
| Contrôle du périphérique
| Non | Oui
| Réglage du détecteur de format des originaux
| Non | Oui
| Combinaison de détection du format de l'original
| AB-1 (Inch-1) | Non | Oui
| Annuler la Détection sur la vitre d'exposition
| Désactivé | Non | Oui
| Désactivation du chargeur de documents
| Désactivé | Non | Oui
| Mode d'alimentation de l'original
| Tous désactivés | Non | Oui
| Désactivation du recto verso
| Désactivé | Non | Oui
| Désactivation du magasin à grande capacité*1
| Désactivé | Non | Oui
| Désactivation du magasin papier en option*2
| Désactivé | Non | Oui
| Désactivation du réglage des magasins
| Désactivé | Non | Oui
| Désactivation du Finisseur*3
| Désactivé | Non | Oui
| Désactivation du décalage
| Désactivé | Non | Oui
| Désactivation de l'agrafeuse*3
| Désactivé | Non | Oui
| Régler la position de la piqûre à cheval*4
| 0,0 mm (1/2 po) | Non | Oui
| Désactivation de la perforation*5
| Désactivé | Non | Oui
| Désactivation du mode couleur*6
| Désactivé | Non | Oui
| Réglage de la sélection automatique du papier
| Papier ordinaire | Non | Oui
| Réglage de connexion en tandem
| Non | Oui
| Adresse IP de la machine esclave
| 0.0.0.0 | Non | Oui
| Numéro de port
| 50001 | Non | Oui
| Désactivation du mode Machine maître
| Désactivé | Non | Oui
| Désactivation du mode Machine esclave
| Désactivé | Non | Oui
| Commutation automatique des plateaux du finisseur
| Activé | Non | Oui
| Norme de détection en mode couleur automatique
| 3 | Non | Oui
| Réglage de l'alignement des couleurs
| - | Non | Oui
| Optimisation du disque dur
| - | Non | Oui
| Mode nettoyage de l’unité de fusion
| - | Non | Oui
| Réglages du contrôle de fusion
| Non | Oui
| Poids du papier
| 60 à 89 g/m2 (16 à 23 lb.) | Non | Oui
| Impressions des listes
| Recto | Non | Oui
| Réduire les traces noires
| Désactiver | Non | Oui
| Afficher un message d'avertissement pour la détection de traces noires.
| Désactiver | Non | Oui

*1 Si un magasin de grande capacité est installé
*2 Si un magasin à papier est installé
*3 Si un finisseur à agrafes ou un finisseur est installé
*4 Si un finisseur à agrafes est installé
*5 Quand un module de perforation est installé
*6 Si un problème de couleur s'est produit.
*7 Quand un finisseur en piqûre à cheval grande capacité ou un finisseur grande capacité est installé
Réglages de la fonction copie
U : Utilisateur général ; A : Administrateur système / Administrateur

Elément | Réglage par défaut d'usine | U | A
--- | --- | --- | ---
| Réglages de la fonction copie
| Non | Oui
| Réglages de l'état initial
| Non | Oui
| Mode couleur
| Couleur | Non | Oui
| Magasin papier
| Varie en fonction de la configuration de la machine | Non | Oui
| Type d'exposition
| Auto. | Non | Oui
| Taux de repro.
| 100% | Non | Oui
| Copie recto verso
| Recto à Recto | Non | Oui
| Sortie
| Varie selon la configuration de la machineVarie selon la configuration de la machine | Non | Oui
| Réglages de la copie
| Non | Oui
| Réglage de l'exposition de la copie
| Non | Oui
| Couleur
| 5 | Non | Oui
| N/B
| 5 | Non | Oui
| Réglage de la rotation de copie
| Rotation de copie | Non | Oui
| Programmer ou modifier les mémoires de zoom
| - | Non | Oui
| Limitation du nombre maxi de copies par tirage
| 999 | Non | Oui
| Réglage initial du décalage de la marge
| Non | Oui
| Recto
| 10 mm (1/2 po) | Non | Oui
| Verso
| 10 mm (1/2 po) | Non | Oui
| Réglage de largeur à effacer
| Non | Oui
| Largeur d'effacement des bords
| 10 mm (1/2 po) | Non | Oui
| Largeur d'effacement du centre
| 10 mm (1/2 po) | Non | Oui
| Réglages de la fonction Card Shot
| Non | Oui
| Format de l'original
| X : 86 mm (3-3/8 po.), Y : 54 mm (2-1/8 po.) | Non | Oui
| Ajuster à la page
| Désactivé | Non | Oui
| Piqûre à Cheval Automatique*1
| Activé | Non | Oui
| Réglage initial de Copie sur onglets
| 10 mm (1/2 po) | Non | Oui
| Désactivation de l'enregistrement/Suppression du programme
| Désactivé | Non | Oui
| Désactivation du plat. alim. aux. en copie R/V
| Désactivé | Non | Oui
| Désactivation de la sélection papier auto.
| Désactivé | Non | Oui
| Réglage de la sélection auto. du magasin qui fournit le papier
| Désactivé | Non | Oui
| Désactiver l'enregistrement des images personnalisées
| Désactivé | Non | Oui
| Désactivation de l'envoi pendant la copie
| Désactivé | Non | Oui
| Mode de numérisation N/B 600 ppp x 600 ppp pour le chargeur de documents*2
| Désactivé | Non | Oui
| Numérisation rapide N&B à partir de la vitre d'exposition
| Activé | Non | Oui
| Effacement auto. avant travail de copie
| Désactivé | Non | Oui
| Réglages couleur
| Non | Oui
| Réglage initial de la balance des couleurs
| Réglage usine par défaut | Non | Oui
| Calibrage automatique des couleurs
| - | Non | Oui

*1 Lorsqu'un finisseur est installé
*2 MX-4141N/MX-5141N uniquement
Réglages de l'imprimante
U : Utilisateur général ; A : Administrateur système / Administrateur

Elément | Réglage par défaut d'usine | U | A
--- | --- | --- | ---
| Réglages de l'imprimante
| Non | Oui
| RÉGLAGES PAR DÉFAUT
| Non | Oui
| Empêcher l'impression des pages d'avis
| Activé | Non | Oui
| Empêcher l'impression des pages de test
| Désactivé | Non | Oui
| Modification auto. du format A4/Lettre
| Varie en fonction de la configuration de la machine | Non | Oui
| Niveau d'exposition impression
| Non | Oui
| Couleur
| 3 | Non | Oui
| N/B
| 3 | Non | Oui
| Réglage de l'exposition CMYK
| Tous 0 | Non | Oui
| Réglages plateau d'alimentation auxiliaire
| Non | Oui
| Activer détection format papier sur le plateau d'alimentation auxiliaire
| Désactivé | Non | Oui
| Activer sélection type de papier sur le plateau d'alimentation auxiliaire
| Activé | Non | Oui
| Exclure le plateau d'alim. aux. de la sélection auto. de papier
| Désactivé | Non | Oui
| File d'attente des travaux
| Activé | Non | Oui
| Empêchement impression directe depuis la clé USB
| Désactivé | Non | Oui
| Désactivation impr. directe depuis dossier réseau
| Désactivé | Non | Oui
| Désactivation de l'envoi pendant l'impression
| Désactivé | Non | Oui
| Réglages de l'interface
| Non | Oui
| Mode de vidage hexadécimal
| Désactivé | Non | Oui
| Dépassement du délai E/S
| 60 secondes | Non | Oui
| Activation port USB
| Activé | Non | Oui
| Commutation de l'émulation du port USB
| Auto. | Non | Oui
| Activation port réseau
| Activé | Non | Oui
| Commutation de l'émulation du port réseau
| Auto. | Non | Oui
| Méthode de commutation des ports
| Commuter en fin de travail | Non | Oui
| Calibrage automatique des couleurs
| - | Non | Oui

Réglages d'envoi d'image
U : Utilisateur général ; A : Administrateur système / Administrateur

Elément | Réglage par défaut d'usine | U | A
--- | --- | --- | ---
| Réglages d'envoi d'image
| Non | Oui
| Réglages de fonctionnement
| Non | Oui
| Réglages par défaut
| Non | Oui
| Conserve les réglages un moment après la fin de la numérisation.
| Désactivé | Non | Oui
| Réglage de l'affichage par défaut
| Courriel (télécopie si un télécopieur est installé) | Non | Oui
| Sélection par défaut dans le carnet d'adresses
| Non | Oui
| Appliquer les adresses des modes d'envoi seulement
| Activé | Non | Oui
| Priorité donnée à l'affichage du carnet d'adresse.
| Activé | Non | Oui
| Catégorie affichée par défaut
| Aucun | Non | Oui
| Affichez tous les types d'adresses quel que soit le mode affiché actuellement.
| Désactivé | Non | Oui
| Accroître le carnet d'adresses
| Activé | Non | Oui
| Orientation de l'image
| Portrait | Non | Oui
| Réglage de la résolution initiale
| Non | Oui
| Numérisation classique
| App. résol. définie lors de l'enreg. Désactivé, 200 X 200 ppp | Non | Oui
| Cour. électr.
| App. résol. définie lors de l'enreg. Désactivé, 200 X 200 ppp | Non | Oui
| I-Télécopie*1
| App. résol. définie lors de l'enreg. Désactivé, 200 X 100 ppp | Non | Oui
| Télécopie*2
| App. résol. définie lors de l'enreg. Désactivé, Standard | Non | Oui
| Réglages de l'exposition par défaut
| Auto. | Non | Oui
| Type d'image d'original par défaut
| Texte | Non | Oui
| Netteté
| 3 | Non | Oui
| Contraste
| 3 | Non | Oui
| Envoyer la même image que celle envoyée par Fax/I-Fax
| Désactivé | Non | Oui
| Ent. touche d'adr. suiv. lors du rég. de diff.
| Désactivé | Non | Oui
| Son numérisation terminée
| Moyen | Non | Oui
| Désact. la commutation de l'ordre d'affichage
| Désactivé | Non | Oui
| Réglage de mise en attente pour l'impression des données reçues
| Désactivé | Non | Oui
| Tampon de vérification par défaut*3
| Désactivé | Non | Oui
| Réglage de largeur à effacer
| Non | Oui
| Largeur d'effacement des bords
| 10 mm (1/2 po) | Non | Oui
| Largeur d'effacement du centre
| 10 mm (1/2 po) | Non | Oui
| Sortie des données reçues à une heure spécifiée
| Désactivé | Non | Oui
| Activer / Désact. les réglages
| Non | Oui
| Réglages de Désactivation de l'enregistrement
| Non | Oui
| Désactiver enregistr. des destinations à partir du panneau de commande
| Tous non autorisés | Non | Oui
| Désactiver l'enregistrement des destinations sur la page Web*3
| Tous non autorisés | Non | Oui
| Désactiver l'enregistrement de tout élément de programme
| Désactiver | Non | Oui
| Désactivation de l'enregistrement/Suppression du programme
| Tous non autorisés | Non | Oui
| Désactiver l'enreg. de boîte mémoire
| Tous non autorisés | Non | Oui
| Désactiver l'enreg. de dest. par la rech. d'adresse globale*4
| Tous non autorisés | Non | Oui
| Désactiver l'enregistrement avec Network Scanner Tools*4
| Désactivé | Non | Oui
| Désactiver le transfert via le réseau
| Désactivé | Non | Oui
| Paramètres de désactivation de la transmission
| Non | Oui
| Désactiver [Renvoyer] en mode envoi d'image
| Désactivé | Non | Oui
| Désactiver la sélection depuis le carnet d'adresses
| Tous non autorisés | Non | Oui
| Désactiver l'entrée directe
| Tous non autorisés | Non | Oui
| Désactiver la transmission PC-I-Télécopie*1
| Désactivé | Non | Oui
| Désactiver la transmission PC-Télécopie*4
| Désactivé | Non | Oui
| Réglage nom et numéro perso.
| Non | Oui
| Enregistrement des données de l'émetteur
| - | Non | Oui
| Enreg. de la sélection du nom perso.
| - | Non | Oui
| Réglages de numérisation
| Non | Oui
| Réglages de numérisation
| Non | Oui
| Réglage de l'expéditeur par défaut
| - | Non | Oui
| Réglages du mode couleur par défaut
| Non | Oui
| Numérisation classique
| (Aucun élément)
| Auto. | Non | Oui
| (Aucun élément)
| Niveaux gris | Non | Oui
| Désactiver changement du réglage N&B en mode auto.
| Désactivé | Non | Oui
| Commun aux courriers électroniques
| (Aucun élément)
| Auto. | Non | Oui
| (Aucun élément)
| Niveaux gris | Non | Oui
| Désactiver changement du réglage N&B en mode auto.
| Désactivé | Non | Oui
| Réglage du format de fichier initial
| Numérisation classique
| Non | Oui
| Type de fichier
| PDF | Non | Oui
| Noir & Blanc
| MMR (G4) | Non | Oui
| Couleur
| Moyen | Non | Oui
| Acc. carac. noirs
| Désactivé | Non | Oui
| Pages spécifiées par fichier
| Désactivé | Non | Oui
| Nombre de pages
| 1 | Non | Oui
| Cour. électr.
| Non | Oui
| Type de fichier
| PDF | Non | Oui
| Noir & Blanc
| MMR (G4) | Non | Oui
| Couleur
| Moyen | Non | Oui
| Pages spécifiées par fichier
| Désactivé | Non | Oui
| Nombre de pages
| 1 | Non | Oui
| Mode de compression lors de la diffusion
| Non | Oui
| Noir & Blanc
| MH (G3) | Non | Oui
| Couleur
| Moyen | Non | Oui
| Acc. carac. noirs
| Désactivé | Non | Oui
| Régler la taille maximale des données à envoyer(Cour.élect.)
| Illimité | Non | Oui
| Taille maximale des données en pièce jointe (FTP/Poste/Dossier réseau)
| Illimité | Non | Oui
| Réglage Cci
| Non | Oui
| Activer Cci
| Désactivé | Non | Oui
| Afficher adresse [Cci] sur l'écran d'état des travaux
| Désactivé | Non | Oui
| Désactiver la fonction de numérisation
| Non | Oui
| Num. PC
| Désactivé | Non | Oui
| Réglage de l'adresse par défaut
| Désactivé | Non | Oui
| Réglages I-Télécopie*1
| Non | Oui
| Réglages par défaut
| Non | Oui
| Impression en réveil automatique
| Activé | Non | Oui
| Réglage compression
| MH (G3) | Non | Oui
| Réglage du volume du haut-parleur
| Non | Oui
| Signal de réception
| Moyen | Non | Oui
| Signal erreur communication
| Moyen | Non | Oui
| Impression première page sur rapport de transaction
| N'imprimer que les rapports d'erreur | Non | Oui
| Réglage du choix d'impr. du rapport de transaction
| Non | Oui
| Envoi unique
| N'imprimer que les rapports d'erreur | Non | Oui
| Diffusion
| Imprimer tous les rapports | Non | Oui
| En cours de réception
| Ne pas imprimer | Non | Oui
| Réglage du choix d'impr. du rapport d'activité
| Non | Oui
| Impression auto. lorsque la mémoire est pleine
| Désactivé | Non | Oui
| Impression journalière à une heure définie
| Désactivé | Non | Oui
| Réglage du choix d'impression du texte
| Désactivé | Non | Oui
| Réglages envoi
| Non | Oui
| Régl. d'activ./ désactiv. rapport récep. I-Télécopie
| Désactivé | Non | Oui
| Régl. dépassement délai de demande rapport récep. I-Télécopie
| 1 heure | Non | Oui
| Nombre de renvois en cas d'erreur de réception
| 2 fois | Non | Oui
| Régler la taille maximale des données à envoyer (Cour.électr.)
| Illimité | Non | Oui
| Réglage de la rotation lors de l'envoi
| Tous activés | Non | Oui
| Impression numéro de page au destinataire
| Activé | Non | Oui
| Rappeler si la ligne est occupée
| Rappeler. Fois : 2, Inter. 3 minutes | Non | Oui
| Rappeler en cas d'erreur de communication
| Rappeler. Fois : 1, Inter. 3 minutes | Non | Oui
| Réglages de réception
| Non | Oui
| Réglage de la réduction auto. à la réception
| Activé | Non | Oui
| Réglage de la réception recto verso
| Désactivé | Non | Oui
| Régler l'adresse pour l'envoi de données
| - | Non | Oui
| SMTP direct
| Désactivé | Non | Oui
| Ajoutez également un nom d'hôte ou une adresse IP
| Désactivé | Non | Oui
| Ajouter nom d'hôte ou adresse IP aussi
| - | Non | Oui
| Impression réduite RX format Lettre *5
| Désactivé | Non | Oui
| Impression date et heure de réception
| Désactivé | Non | Oui
| Réduction A3 RX *5
| Désactivé | Non | Oui
| Réglage du dépassement de délai de communication POP3
| 60 secondes | Non | Oui
| Réglage de l'intervalle de vérification de réception
| 5 min. | Non | Oui
| Réglage de sortie des télécopies
| Varie en fonction de la configuration de la machine | Non | Oui
| Nombre d'impressions
| - | Non | Oui
| Réglages de l'agrafeuse
| - | Non | Oui
| Réglage courriers élect. ou noms domaines autorisés/refusés
| Non | Oui
| Réglage courriers élect. ou noms domaines autorisés/refusés
| Tous non autorisés | Non | Oui

*1 Si la trousse d'extension I-Télécopie est installée.
*2 Si la trousse d'extension télécopieur est installée.
*3 Quand l'unité d'estampillage de vérification est installée
*4 Quand le réseau est activé
*5 Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays et régions.
Réglages de l'archivage de documents
U : Utilisateur général ; A : Administrateur système / Administrateur

Elément | Réglage par défaut d'usine | U | A
--- | --- | --- | ---
| Réglages de l'archivage de documents
| Non | Oui
| Réglages du mode par défaut
| Mode de partage | Non | Oui
| Réglage de la méthode de tri
| Date | Non | Oui
| Réglage de l'autorité de l'administrateur
| Non | Oui
| Effacer fichier
| Désactivé | Non | Oui
| Effacer dossier
| Désactivé | Non | Oui
| Changer le mot de passe
| Désactivé | Non | Oui
| Effacer tous les fichiers temporaires
| Non | Oui
| Supp. mainten.
| - | Non | Oui
| Effacer fichiers temp. au démarrage.
| Activé | Non | Oui
| Orientation de l'image
| Portrait | Non | Oui
| Réglages du mode couleur par défaut
| Auto. | Non | Oui
| Réglages de l'exposition par défaut
| Auto. | Non | Oui
| Type d'image d'original par défaut

Texte Non Oui

| Réglages de résolution initiale

600 X 600 ppp Non Oui

| Réglage du taux de compression des données en couleur

Comp. moyen Non Oui

| Son numérisation terminée

Moyen Non Oui

| Magasin de sortie par défaut*1

Varie en fonction de la configuration de la machine Non Oui

| Désactiver l'impression de texte/tampon lors de la réimpression

Désactivé Non Oui

| Réglages de l'impression par lots

Non Oui

| Sélection de [Tous util.] non autorisée

Activé Non Oui

| Sélection de [Util. inconnu] non autorisée

Activé Non Oui

| Réglage de largeur à effacer

Non Oui

| Largeur d'effacement des bords

10 mm (1/2 po) Non Oui

| Largeur d'effacement du centre

10 mm (1/2 po) Non Oui

| Réglages de la fonction Card Shot

Non Oui

| Format de l'original

X : 86 mm (3-3/8 po.), Y : 54 mm (2-1/8 po.) Non Oui

| Ajuster à taille enreg.

Désactivé Non Oui

| Réglage enreg./suppr. après impression

Enregistrer Non Oui

| Réglage de numérisation vers un périphérique de stockage externe

Non Oui

| Réglages du mode couleur par défaut

Texte Non Oui

| Réglage du format de fichier initial

PDF Non Oui

| Noir & Blanc

MMR (G4) Non Oui

| Couleur

Non Oui

| Taux de compression

Moyen Non Oui

| Lettres noires en caractères gras

Désactivé Non Oui

| Pages spécifiées par fichier

Désactivé Non Oui

| Réglages de l'exposition par défaut

Auto. Non Oui

| Type d'image d'original par défaut

Auto. Non Oui

| Réglages de résolution initiale

200 X 200 ppp Non Oui

| Désactiver l'enregistrement sur un périphérique de stockage externe

Désactivé Non Oui

| Réglage par défaut du format PDF pour la navigation depuis un PC

Non Oui

| Noir & Blanc

Non Oui

| Mode de compression

MMR (G4) Non Oui

| Couleur

Non Oui

| Taux de compression

Moyen Non Oui

| Copie

Désactivé Non Oui

| Appliquer la résolution lors de l'exécution du travail

Désactivé Non Oui

| Imprimante

Désactivé Non Oui

| Appliquer la résolution lors de l'exécution du travail

Désactivé Non Oui

| Numériseur

Désactivé Non Oui

| Appliquer la résolution lors de l'exécution du travail

Désactivé Non Oui

| I-Télécopie

Désactivé Non Oui

| Appliquer la résolution lors de l'exécution du travail

Désactivé Non Oui

| Télécopie

Désactivé Non Oui

| Appliquer la résolution lors de l'exécution du travail

Désactivé Non Oui

| Num. vers disque dur

Désactivé Non Oui

| Appliquer la résolution lors de l'exécution du travail

Désactivé Non Oui

| Travaux disponibles pour les réglages des travaux

Non Oui

| Impression

Non Oui

| Copie

Activé Non Oui

| Imprimante

Activé Non Oui

| Envoyer Numérisation

Désactivé Non Oui

| Envoi d'I-Télécopie (PC-I-Télécopie incl.)*2

Désactivé Non Oui

| Envoi de télécopie (PC-Télécopie incl.)*3

Désactivé Non Oui

| Num. vers disque dur

Activé Non Oui

| Envoyer Numérisation

Non Oui

| Copie

Désactivé Non Oui

| Imprimante

Désactivé Non Oui

| Envoyer Numérisation

Activé Non Oui

| Envoi d'I-Télécopie (PC-I-Télécopie incl.)*2

Désactivé Non Oui

| Envoi de télécopie (PC-Télécopie incl.)*3

Désactivé Non Oui

| Num. vers disque dur

Activé Non Oui

| Envoi d'I-Télécopie*2

Non Oui

| Copie

Désactivé Non Oui

| Imprimante

Désactivé Non Oui

| Envoyer Numérisation

Désactivé Non Oui

| Envoi d'I-Télécopie (y compris PC-I-Télécopie)

Activé Non Oui

| Envoi de télécopie (PC-Télécopie incl.)

Désactivé Non Oui

| Num. vers disque dur

Désactivé Non Oui

| Envoi de télécopie*3

Non Oui

| Copie

Désactivé Non Oui

| Imprimante

Désactivé Non Oui

| Envoyer Numérisation

Désactivé Non Oui

| Envoi d'I-Télécopie (PC-I-Télécopie incl.)*2

Désactivé Non Oui

| Envoi de télécopie (PC-Télécopie incl.)

Activé Non Oui

| Num. vers disque dur

Désactivé Non Oui

| Réglages de suppression automatique de fichier

Tous non autorisés Non Oui
*1 Si l'unité du plateau de sortie est installée.
*2 Si la trousse d'extension I-Télécopie est installée.
*3 Si la trousse d'extension télécopie est installée.
Impression des listes (Admin.)
U : Utilisateur général ; A : Administrateur système / Administrateur

Elément | Réglage par défaut d'usine | U | A
--- | --- | --- | ---
| Impression des listes (Admin.)
| Non | Oui
| Listes des réglages administrateur
| - | Non | Oui
| Rapport d'activité d'envoi d'images
| - | Non | Oui
| Liste d'envoi/transfert des données
| - | Non | Oui
| Liste des réglages web*1
| - | Non | Oui
| Liste des jeux de métadonnées*2
| - | Non | Oui

*1 Quand le réseau est activé
*2 Quand le module d'intégration d'application est installé
Réglages Sharp OSA
U : Utilisateur général ; A : Administrateur système / Administrateur

Elément | Réglage par défaut d'usine | U | A
--- | --- | --- | ---
| Réglages Sharp OSA
| Non | Oui
| Réglage des comptes externes*1
| Non | Oui
| Contrôle de comptes externes
| Désactivé | Non | Oui
| Activer l'authentification par serveur externe
| Désactivé | Non | Oui
| Réglages du pilote USB*2
| Non | Oui
| Clavier externe
| Utilise le pilote interne | Non | Oui
| Lecteur/Enregist. carte
| Utilise le pilote interne | Non | Oui
| Clé USB
| Utilise le pilote interne | Non | Oui
| Niveau de cryptage
| Aucun | Non | Oui
| Réglages priorité du travail
| - | Non | Oui

*1 Quand un module de compte externe est installé
*2 Quand un module de compte externe ou un module de communication d'application est installé
Activer / Désact. les réglages
U : Utilisateur général ; A : Administrateur système / Administrateur

Elément | Réglage par défaut d'usine | U | A
--- | --- | --- | ---
| ACTIVER / DÉSACTIVER LES RÉGLAGES
| Non | Oui
| Paramètres de l'imprimante
| Non | Oui
| Désactiver impression page vierge
| Désactivé | Non | Oui
| Contrôle de l'utilisateur
| Non | Oui
| Désactivation de l'impression par un utilisateur non autorisé
| Désactivé | Non | Oui
| Réglages de fonctionnement
| Non | Oui
| Annuler la minuterie d'effacement auto.
| Désactivé | Non | Oui
| Désactivation fonc. travail prioritaire
| Désactivé | Non | Oui
| Impr. plat. alim. aux. désactivée
| Désactivé | Non | Oui
| Désactiver la répétition auto. de touche
| Désactivé | Non | Oui
| Désactivation du réglage de l'horloge
| Désactivé | Non | Oui
| Désactivation du Mode Couvertures / Intercalaires
| Désactivé | Non | Oui
| Contrôle du périphérique
| Non | Oui
| Désactivation du chargeur de documents
| Désactivé | Non | Oui
| Désactivation du recto verso
| Désactivé | Non | Oui
| Désactivation du magasin à grande capacité*1
| Désactivé | Non | Oui
| Désactivation du magasin papier en option*2
| Désactivé | Non | Oui
| Désactivation du réglage des magasins
| Désactivé | Non | Oui
| Désactivation du Finisseur*3
| Désactivé | Non | Oui
| Désactivation du décalage
| Désactivé | Non | Oui
| Désactivation de l'agrafeuse*3
| Désactivé | Non | Oui
| Désactivation de la perforation*4
| Désactivé | Non | Oui
| Désactivation du mode couleur*5
| Désactivé | Non | Oui
| Désactivation du mode Machine maître
| Désactivé | Non | Oui
| Désactivation du mode Machine esclave
| Désactivé | Non | Oui
| Réglages de la fonction copie
| Non | Oui
| Désactivation de l'enregistrement/Suppression du programme
| Désactivé | Non | Oui
| Désactivation du plat. alim. aux. en copie R/V
| Désactivé | Non | Oui
| Désactivation de la sélection papier auto.
| Désactivé | Non | Oui
| Désactiver l'enregistrement des images personnalisées
| Désactivé | Non | Oui
| Désactivation de l'envoi pendant la copie
| Désactivé | Non | Oui
| Réglages de l'imprimante
| Non | Oui
| Empêcher l'impression des pages d'avis
| Activé | Non | Oui
| Empêcher l'impression des pages de test
| Désactivé | Non | Oui
| Exclure le plateau d'alim. aux. de la sélection auto. de papier
| Désactivé | Non | Oui
| Désactivation impr. directe depuis mémoire USB
| Désactivé | Non | Oui
| Désactivation impr. directe depuis dossier réseau
| Désactivé | Non | Oui
| Désactivation de l'envoi pendant l'impression
| Désactivé | Non | Oui
| Réglages d'envoi d'image
| Non | Oui
| Désact. la commutation de l'ordre d'affichage
| Désactivé | Non | Oui
| Désactiver la diffusion de télécopies
| Désactivé | Non | Oui
| Réglages de Désactivation de l'enregistrement
| Non | Oui
| Désactiver enregistr. des destinations à partir du panneau de commande
| Tous non autorisés | Non | Oui
| Désactiver l'enregistrement des destinations sur la page Web*6
| Tous non autorisés | Non | Oui
| Désactivation de l'enregistrement/Suppression du programme
| Non | Oui
| Désactiver l'enregistrement de tout élément de programme
| Désactivé | Non | Oui
| Désactiver l'enreg. de boîte mémoire
| Tous non autorisés | Non | Oui
| Désactiver l'enreg. de dest. par la rech. d'adresse globale*6
| Tous non autorisés | Non | Oui
| Désactiver l'enregistrement avec Network Scanner Tools*6
| Désactivé | Non | Oui
| Désactiver le transfert via le réseau*6
| Désactivé | Non | Oui
| Paramètres de désactivation de la transmission
| Non | Oui
| Désactiver [Renvoyer] en mode envoi d'image
| Désactivé | Non | Oui
| Désactiver la sélection depuis le carnet d'adresses
| Tous non autorisés | Non | Oui
| Désactiver l'entrée directe
| Tous non autorisés | Non | Oui
| Désactiver la transmission PC-I-Télécopie*7
| Désactivé | Non | Oui
| Désactiver la transmission PC-Télécopie*8
| Désactivé | Non | Oui
| Désactiver la fonction de numérisation
| Non | Oui
| Num. PC
| Désactivé | Non | Oui
| Réglages de l'archivage de documents
| Non | Oui
| Désactiver l'impression de texte/tampon lors de la réimpression
| Désactivé | Non | Oui
| Réglages de l'impression par lots
| Non | Oui
| Sélection de [Tous util.] non autorisée
| Activé | Non | Oui
| Sélection de [Util. inconnu] non autorisée
| Activé | Non | Oui
| Désactiver l'enregistrement sur un périphérique de stockage externe
| Désactivé | Non | Oui
| Réglages du navigateur web*9
| Non | Oui
| Désactiver l'entrée URL
| Désactivé | Non | Oui
| Désactiver l'édition supplémentaire des Favoris
| Désactivé | Non | Oui
| Désactiver l'enregistrement/édition de la page d'accueil
| Désactivé | Non | Oui
| Désactiver l'impression en mode navigation Web
| Désactivé | Non | Oui
| Désactiver l'affichage de l'historique
| Désactivé | Non | Oui
| Réglages de sécurité
| Non | Oui
| Réglage du motif d'impression caché
| Non | Oui
| Désactiver l'entrée directe
| Désactivé | Non | Oui

*1 Si un magasin de grande capacité est installé
*2 Si un magasin à papier est installé
*3 Si un finisseur à agrafes ou un finisseur est installé
*4 Si un module de perforation est installé
*5 Si un problème de couleur s'est produit
*6 Si le réseau est activé
*7 Si la trousse d'expansion Internet Télécopie est installée
*8 Si la trousse d'extension télécopie est installée.
*9 Si la trousse d'extension navigateur web est installée.
Sauvegarde de données
U : Utilisateur général ; A : Administrateur système / Administrateur

Elément | Réglage par défaut d'usine | U | A
--- | --- | --- | ---
| Sauvegarde de données
| Non | Oui
| Sauvegarde de stockage
| - | Non | Oui
| Clonage de périphériques
| - | Non | Oui
| Transférer le carnet d'adresses
| - | Non | Oui

Clés produit
U : Utilisateur général ; A : Administrateur système / Administrateur

Elément | Réglage par défaut d'usine | U | A
--- | --- | --- | ---
| Clés produit*
| Non | Oui
| Numéro de série
| - | Non | Oui
| Trousse de polices de code à barres
| - | Non | Oui
| Trousse d'extension I-télécopie
| - | Non | Oui
| États et alertes par courrier électronique
| - | Non | Oui
| Module d'intégration d'application
| - | Non | Oui
| Module de communication avec les applications
| - | Non | Oui
| Module de compte externe
| - | Non | Oui
| Trousse d'extension XPS
| - | Non | Oui
| Kit d'accès web
| - | Non | Oui

* Selon les équipements périphériques installés, certains réglages peuvent ne pas être accessibles.
Rétention/Appel des réglages système
U : Utilisateur général ; A : Administrateur système / Administrateur

Elément | Réglage par défaut d'usine | U | A
--- | --- | --- | ---
| Rétention/Appel des réglages système
| Non | Oui
| Rétablir les réglages par défaut
| - | Non | Oui
| Enregistrer la configuration actuelle
| - | Non | Oui
| Rétablir la configuration
| - | Non | Oui

Retour au début