# REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE DE RÉCUPÉRATION DU TONER

## Aperçu

La cartouche de récupération du toner collecte l'excédent de toner qui est produit au cours de l'impression. Lorsque la cartouche de récupération du toner est pleine, le message "Remplacer le récupérateur de toner usagé." s'affiche.

- Ne jetez pas la cartouche de récupération du toner au feu. Le toner peut être projeté et provoquer des brûlures.
- Conservez la cartouche de récupération du toner hors de portée des enfants.

## Opération

Ouvrez le capot avant.
Déverrouillez la cartouche de récupération du toner utilisée.
Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la cartouche de récupération du toner.
La cartouche de récupération du toner basculera vers l'avant comme indiqué ci-dessous. Assurez-vous que la cartouche aille jusqu'au bout.
Conservez le dispositif de nettoyage de remplacement qui n'a pas été utilisé.
Conservez-le à gauche de la cartouche de récupération de toner neuve.
Retirez la cartouche de récupération du toner.
Tenez la cartouche de récupération du toner avec les deux mains et soulevez-la lentement.
Posez la cartouche de récupération du toner sur une surface plane.
Posez une feuille de papier (comme un journal) sur la surface avant d'y déposer la cartouche de récupération du toner.

- N'orientez pas les orifices vers le bas, car de l'encre pourrait se répandre.

Retirez les joints autour des trous.
Saisissez l'extrémité de chaque joint et tirez-le vers vous.
Il y a 4 joints. Retirez tous les joints.
Connectez les trous.
Saisissez l'extrémité de chaque joint noir et insérez-la dans un trou dans la cartouche pour connecter le trou.

- Il y a 4 joints. Connectez tous les trous.
- Conservez les cartouches de récupération du toner dans un sac en plastique (ne les jetez pas). Votre technicien de maintenance viendra les collecter.

Installez une cartouche de récupération de toner neuve.
Insérez la cartouche depuis le dessus en l'inclinant. (dans le sens opposé de son retrait).
Enfoncez la cartouche de récupération du toner dans la machine.
Enfoncez la cartouche jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.
Fermez le capot avant.
Retour au début