# NETTOYAGE DE L'UNITÉ LASER

## Aperçu

Si l'unité laser à l'intérieur de la machine devient sale, des motifs de lignes (lignes de couleur) risquent de se former sur l'image imprimée. Si des motifs lignés (lignes de couleur) apparaissent, nettoyez l'unité laser.
Identification des lignes (lignes de couleur) créées par une unité laser sale

- Les lignes de couleur apparaissent toujours au même endroit. (Les lignes ne sont jamais noires.)
- Les lignes de couleur sont parallèles au sens d'alimentation du papier.
- Les lignes de couleur apparaissent non seulement sur les copies, mais également sur les travaux imprimés à partir d'un ordinateur. (Les mêmes lignes apparaissent sur les copies et les impressions.)

## Opération

Ouvrez le capot avant.
Retirez l'outil de nettoyage de l'unité laser.
L'outil de nettoyage est fixé au capot avant.
(1) Appuyez sur le côté droit de l'outil de nettoyage pour le libérer du crochet.
(2) Mettez-le sur le crochet pour le placer sur la face arrière
(3) Tournez l'outil de nettoyage autour du bossage pour le détacher du crochet à votre gauche.
Vérifiez que le dispositif de nettoyage à l'extrémité de l'outil de nettoyage n'est pas sale.
Si le dispositif de nettoyage est sale, retirez-le de l'outil de nettoyage et remplacez-le par un dispositif propre. Pour la procédure de remplacement du nettoyant, voir les étapes 4 à 6. Si le filtre n'est pas sale,passez à l'étape 7.
Ouvrez le capot interne et retirez le dispositif de nettoyage de remplacement.
Les dispositifs de nettoyage de remplacement sont stockés dans le capot interne.
Saisissez l'extrémité du dispositif de nettoyage et retirez-le du capot.
Retirez le dispositif de nettoyage sale de l'extrémité de l'outil de nettoyage.
Tout en saisissant fermement l'outil à l'endroit où le dispositif de nettoyage est fixé, utilisez votre autre main pour faire pression sur le crochet de fixation du dispositif de nettoyage, puis retirez ce dernier.
Remettez le dispositif de nettoyage retiré en place dans le capot interne. Après avoir remplacé le dispositif de nettoyage, n'oubliez pas de refermer le capot interne.
Fixez le nouveau dispositif de nettoyage sur l'outil de nettoyage.
Alignez le crochet du dispositif de nettoyage avec l'orifice de fixation dans l'outil de nettoyage. Maintenez fermement le dispositif de nettoyage et enfoncez l'outil de nettoyage..
Dirigez le dispositif de nettoyage vers le bas et insérez lentement l'outil dans l'orifice à nettoyer.
Veillez à bien diriger le dispositif de nettoyage vers le bas. Des étiquettes semblables à (A) sont fixées aux zones à nettoyer.
Insérez complètement l'outil de nettoyage dans l'orifice, puis retirez-le.
Sortez l'outil de nettoyage jusqu'à ce que vous sentiez que la pointe de l'outil ne touche plus la surface de nettoyage de l'unité laser.
Répétez l'étape 8 deux ou trois fois, puis retirez l'outil de nettoyage.
Répétez les étapes 7 à 9 pour nettoyer tous les orifices (4 orifices) de l'unité laser.
L'unité laser compte au total quatre orifices à nettoyer.
Nettoyez tous les orifices.
Remplacez l'outil de nettoyage.
(1) Engagez l'outil de nettoyage sur le bossage faites-le tourner autour, puis tirez sure l'extrémité (côté du dispositif de nettoyage) du crochet à gauche.
(2) Positionnez le côté droit de l'outil de nettoyage au-dessus du crochet pour le placer de côté.
(3) Placez l'outil de nettoyage sur le crochet.
Fermez le capot avant.
Retour au début