# NETTOYAGE DU CORONA DU TAMBOUR PHOTOCONDUCTEUR

## Aperçu

Si des lignes noires ou de couleur apparaissent, même après avoir nettoyé la vitre d'exposition et le chargeur automatique de documents, utilisez le dispositif de nettoyage de chargeur pour nettoyer le corona qui charge le tambour photoconducteur.

- Si le nettoyage du corona du tambour photoconducteur ne résout pas le problème, tirez et poussez sur le bouton trois fois de plus.
- Lorsque le bouton est tiré et poussé pour nettoyer le chargeur, tirez et poussez lentement le bouton d'un côté à l'autre.

## Opération

Ouvrez le capot avant.
Déverrouillez la cartouche de récupération du toner.
Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la cartouche de récupération du toner.
La cartouche de récupération du toner basculera vers l'avant comme indiqué.
Soutenez doucement la cartouche avec vos mains pendant que vous la laissez basculer vers l'avant aussi loin que possible.
Saisissez le bouton vert pour libérer le verrouillage et retirez doucement le dispositif de nettoyage du chargeur.
Nettoyez le corona.
Enfoncez lentement et complètement le dispositif de nettoyage du chargeur, et extrayez-le doucement.
Insérez-le de façon à ce que l'étiquette (A) (située du côté nettoyage cible) et l'étiquette (B) (située du côté dispositif de nettoyage du chargeur) soient orientées comme indiqué.
Répétez l'étape 4 pour les autres coronas.
La machine compte au total 4 endroits à nettoyer.
Replacez le dispositif de nettoyage du chargeur dans sa position d'origine.
Enfoncez la cartouche de récupération du toner dans la machine.
Enfoncez la cartouche jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.
Fermez le capot avant.
Retour au début