# RÉGLAGES DE FONCTIONNEMENT

Les réglages liés à la fonction envoi d'image (courriel, I-Télécopie, etc.) peuvent être configurés.
Pour une description des réglages associés à la fonction de télécopie, reportez-vous à la section "RÉGLAGES D'ENVOI D'IMAGE - FONCTIONS DE TÉLÉCOPIE."
Les réglages de l'opération ci-dessous s'appliquent à toutes les fonctions d'envoi d'image.
Réglages par défaut
Conserve les réglages un moment après la fin de la numérisation.
Utilisez ce réglage pour conserver les réglages une fois la numérisation terminée (jusqu'à ce que le mode d'effacement automatique soit activé).
Réglage de l'affichage par défaut
Sélectionnez l'un des 5 écrans initiaux suivants qui s'affichent lorsque vous appuyez sur la touche [Envoi image] ou sur la (touche [Effacer tout]) de l'écran Envoi d'image.

- Cour. électr.
- Poste de travail
- FTP/Poste de travail
- I-Télécopie
- Télécopie
- Entrée de données

Appliquer les adresses des modes d'envoi seulement
Lorsqu'une adresse est sélectionnée dans le carnet d'adresses, seules les adresses affichées en mode d'affinement sont appliquées.
Priorité donnée à l'affichage du carnet d'adresse.
Si le mode envoi d'image est activé, le Carnet d'adresses s'affiche à la place de l'écran initial de ce mode.
En « Mode réglage », si une adresse par défaut a été configurée en sélectionnant [Réglages système] → [Réglages envoi d'image] → [Réglages de numérisation] → [Adresse par défaut] → [Réglage de l'adresse par défaut], la fonction [Priorité donnée à l'affichage du carnet d'adresse.] ne peut pas être utilisée.
Catégorie à afficher avec valeur par défaut
Sélectionnez une catégorie à afficher avec la valeur par défaut.

- Aucun
- Favoris
- Catégories 1 à 32

Accroissement du carnet d'adresses
Une liste de carnets d'adresses accrus apparaît.
Affichez tous les types d'adresses quel que soit le mode affiché actuellement.
Affiche toutes les destinations indépendamment du mode affiché quand ce réglage est activé.
Orientation de l'image
Définit l'orientation de l'image par défaut.
Réglage de la résolution initiale
Les réglages suivants sont disponibles pour les résolutions par défaut des modes numérisation, courrier électronique, I-Télécopie et télécopie.
Numérisation classique
100 X 100 ppp, 150 X 150 ppp, 200 X 200 ppp,
300 X 300 ppp, 400 X 400 ppp, 600 X 600 ppp
Courriel
100 X 100 ppp, 150 X 150 ppp, 200 X 200 ppp,
300 X 300 ppp, 400 X 400 ppp, 600 X 600 ppp
I-Fax
200 X 100 ppp, 200 X 200 ppp*, 200 X 400 ppp*,
400 X 400 ppp*, 600 X 600 ppp*
Fax
Caractères petits et normaux*, Fin*, Ultra Fin*
* Demi-tons
App. résol. définie lors de l'enreg.
Quand une image enregistrée par l'archivage de documents est utilisée, cette option applique le réglage de résolution enregistré avec l'image.
Réglages de l'exposition par défaut
Ce réglage permet d'ajuster le niveau d'exposition par défaut pour la numérisation d'un document en mode envoi d'image. Sélectionnez [Auto.] ou [Manuel]. Si vous sélectionnez [Manuel], réglez l'exposition sur l'un des 5 niveaux.
Type d'image d'original par défaut
Sélectionnez le type d'original à l'avance pour activer la numérisation à une résolution adéquate (seulement pour les modes numérisation et clé USB).
Les réglages suivants peuvent être configurés.

- Texte/Photo imp.
- Texte/Photo
- Texte
- Photo
- Photo imprimée
- Carte

Quand l'exposition est réglée sur [Auto], il est impossible de sélectionner un type d'original par défaut.
Netteté
Cette fonction permet de souligner le contour d'une image et la montrer clairement pour la numérisation d'un document en mode Envoi d'image. Elle peut être réglée à l'un des 5 niveaux.
Contraste
Ce réglage permet d'ajuster le contraste d'une image pour la numérisation d'un document en mode envoi d'image. Elle peut être réglée à l'un des 5 niveaux.
Envoyer la même image que celle envoyée par Fax/I-Fax
Cette option permet d'activer ou de désactiver le réglage par défaut. Activez cette fonction pour envoyer la même image simultanément en mode Fax ou I-Fax dans un autre mode.
Si cette fonction est désactivée, une image spécifiée avec chaque Réglage de numérisation sera envoyée au Courrier électronique, FTP, Poste de travail et Dossier réseau.
Ent. touche d'adr. suiv. lors du rég. de diff.
Cette fonction force l'utilisateur à utiliser la touche [Adresse suiv.] avant d'entrer la destination suivante durant la diffusion.
Lorsque ce réglage est activé, la touche [Adresse suiv.] ne peut pas être omise même si l'adresse suivante est entrée à l'aide d'une touche express.
Si un utilisateur essaie d'entrer l'adresse suivante sans appuyer sur la touche [Adresse suiv.], un double bip retentit et l'entrée est rejetée.
Son numérisation terminée
Défini le son de fin de numérisation émis quand un original est numérisé.
Désact. la commutation de l'ordre d'affichage
Désactive la modification de l'ordre d'affichage (numéro de recherche, ascendant, descendant).
Une fois réglée, la séquence d'affichage ne peut plus être modifiée. L'ordre d'affichage reste l'ordre en vigueur quand ce réglage est activé.
Réglage de mise en attente pour l'impression des données reçues
Cette fonction garde en mémoire les télécopies et I-Télécopie reçues sans les imprimer. Les fax peuvent être imprimés en entrant un mot de passe (réglage par défaut en usine : 0000) à l'aide des touches numériques.
Mot de passe
Quand [Réglage mise en attente pour l'impression des données reçues] est activé, entrez le mot de passe (à 4 chiffres).
Ces réglages ne peuvent être configurés qu'en l'absence de données reçues dans la mémoire de la machine (à l'exclusion des données dans une boîte mémoire confidentielle ou relais de diffusion).
Tampon de vérification par défaut
Cette option permet d'activer ou de désactiver le réglage par défaut. Activez cette fonction pour apposer systématiquement le tampon de vérification sur l'original qui a déjà été numérisé à l'aide du chargeur automatique de documents.
Réglage de largeur à effacer
Ce réglage sert à définir la largeur d'effacement par défaut pour l'effacement. Indiquez une valeur comprise entre 0 mm (0 po) et 25 mm (1 po) par incréments de 3 mm (1/8 po) pour l'effacement des côtés et du centre.
Sortie des données reçues à une heure spécifiée
Cette fonction est disponible si le "Réglage de vérification des données images reçues" est activé.
* Ce dernier s'affiche lorsqu'une trousse d'expansion télécopie ou I-Fax est installée. Si l'option "Sortie des données reçues à une heure spécifiée" est définie sur , ce réglage est grisé.
Si les options "Changer le mot de passe" ou "Réglage de mise en attente pour l'impression des données reçues" sont définies sur , le champ de saisie du mot de passe est grisé.
ACTIVER / DÉSACTIVER LES RÉGLAGES
Réglages de Désactivation de l'enregistrement
Interdit l'enregistrement de destinations. Vous pouvez interdire séparément l'enregistrement à partir de la machine, à partir du mode Réglage (version Web) ou à partir du PC.
Désactiver enregistr. des destinations à partir du panneau de commande
Désactive la gestion des adresses à partir de la machine.
Configurez le réglage de chacun des éléments suivants :

- Groupe (entrée directe)
- Groupe (carnet d'adresses)
- Contacts

Sélectionner tous : Sélectionne tous les éléments.
Décocher : Décoche tous les éléments.
Désactiver l'enregistrement des destinations sur la page Web
Désactive l'enregistrement des destinations à partir du Mode Réglage (version Web).
Configurez le réglage de chacun des éléments suivants :

- Groupe (entrée directe)
- Groupe (carnet d'adresses)
- Individuelle

Sélectionner tous : Sélectionne tous les éléments.
Décocher : Décoche tous les éléments.
Désactivation de l'enregistrement/Suppression du programme
Ce réglage permet d'empêcher l'effacement et la modification des paramètres d'envoi d'image enregistrés dans les programmes de travail.
Empêcher l'enregistrement de tout élément de programme
Empêche d'utiliser le carnet d'adresses quand un programme est enregistré.
Désactiver l'enreg. de boîte mémoire
Désactive tous les types d'enregistrement de boîtes mémoire.
Configurez le réglage de chacun des éléments suivants :
Mémoire de relève, Confidentiel, Diffusion relais (Entrée directe), Diffusion relais (Carnet d'adresses)
Désactiver l'enreg. de dest. par la rech. d'adresse globale
Désactive le contrôle des adresses depuis la recherche d'adresse globale.
Configurez le réglage de chacun des éléments suivants :
Courrier électronique, Internet télécopie, Télécopie
Sélectionner tous : Sélectionne tous les éléments.
Décocher : Décoche tous les éléments.
Désactiver l'enregistrement avec Network Scanner Tool
Désactive la gestion des adresses à partir de Network Scanner Tools.
Utilisez cette option pour supprimer l'enregistrement des données d'une autre machine par routage à l'arrivée du carnet d'adresses.
Désactiver le transfert via le réseau
Cela empêche le routage à l'arrivée.
Paramètres de désactivation de la transmission
Désactivent les opérations de transmission suivantes.
Désactiver [Renvoyer] en mode envoi d'image
Ce réglage désactive la touche [Renvoyer] dans l'écran initial du mode d'envoi d'image.
Désactiver la sélection depuis le carnet d'adresses
Désactive la sélection de destinations à partir du carnet d'adresses.
Configurez le réglage de chacun des éléments suivants :

- Cour. électr.
- FTP
- Dossier réseau
- Poste de travail
- I-Télécopie (SMTP direct inclus)
- Télécopie

Sélectionner tous : Sélectionne tous les éléments.
Décocher : Décoche tous les éléments.
Désactiver l'entrée directe
Désactive l'entrée directe de l'adresse de destination et autres.
Configurez le réglage de chacun des éléments suivants :

- Cour. électr.
- Poste de travail
- I-Télécopie (SMTP direct inclus)
- Télécopie

Sélectionner tous : Sélectionne tous les éléments.
Décocher : efface toutes les sélections.
Désactiver la transmission PC-I-Télécopie
Cette option interdit la transmission PC-I-Fax
Désactiver la transmission PC-Télécopie
Cette option interdit la transmission PC-Télécopie
Réglage nom et numéro perso.
Enregistre les renseignements de l'expéditeur de l'I-Télécopie ou de la télécopie.
Enregistrement des données de l'émetteur
Permet d'enregistrer le nom de l'émetteur de la télécopie ou de l'I-Télécopie, le numéro de télécopie de l'émetteur, et son adresse dans le cas d'I-Télécopie. Le nom d'émetteur, le numéro de télécopie de l'émetteur et l'adresse internet de l'émetteur enregistrés seront imprimés en haut de la télécopie reçue.
Nom expéditeur
Entrez le nom de l'expéditeur. Vous pouvez entrer 20 caractères au maximum pour le nom de l'expéditeur.
Numéro de télécopie de l'émetteur
Définit le numéro de l'expéditeur de la télécopie.
Pour insérer une pause entre les chiffres du nombre, appuyez sur la touche [-].
Pour insérer un espace entre les chiffres du numéro, appuyez sur la touche [Espace].
Adresse d'I-Télécopie perso
Entrez une adresse d'expéditeur par défaut (maximum de 56 caractères).
Enreg. de la sélection du nom perso.
Enregistre le nom de l'expéditeur utilisé dans « Sélection du nom perso. » d'une autre fonction. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 18 noms d'émetteurs.
Ajouter nouv.
Enregistre un nom d'expéditeur. Vous pouvez enregistrer 20 caractères au maximum.
Une fois un nom d'expéditeur entré, appuyez sur la touche [Enregistrer].
Le plus petit numéro d'enregistrement entre 01 et 18 qui n'est pas utilisé sera automatiquement attribué au nom de l'émetteur. Vous ne pouvez pas modifier ce nombre.
Liste des noms d'expéditeur
Affiche une liste des noms d'expéditeurs enregistrés.
Quand vous sélectionnez un nom d'expéditeur, il est supprimé.
Retour au début