# VÉRIFICATION DE L'IMAGE AVANT IMPRESSION

## Aperçu

Vérifiez l'image des télécopies reçues sur le panneau tactile avant d'imprimer.
Cette fonction est disponible si les options [Réglages système] → [Réglages de fonctionnement] → [Réglage d’aperçu] → [Réglage vérification image des données reçues] sont activées* dans "Mode réglages".
* Le réglage usine est désactivé par défaut.
Points importants pour l'utilisation de cette fonction
Si vous n'imprimez pas les données de télécopie reçues et que vous ne les supprimez pas non plus, la mémoire du télécopieur va se remplir et la machine ne sera plus en mesure de recevoir de télécopie du tout. Quand on utilise cette fonction, il faut imprimer les données reçues dès que possible, sans les laisser dans la mémoire du télécopieur.
Vous pouvez visualiser la capacité de mémoire de télécopie restante dans l'écran initial du mode télécopie.
Selon la taille des données reçues, une partie de l'image de contrôle peut ne pas apparaître sur l'écran tactile.
Vous pouvez également afficher la liste des données reçues dans l'écran d'état des travaux qui s'affiche lorsque vous appuyez sur ce dernier.
Les données reçues peuvent être transférées, supprimées ou enregistrées dans la liste des données reçues.

- TRANSFÉRER LES DONNÉES REÇUES MANUELLEMENT
- ENREGISTRER DES DONNÉES REÇUES

## Opération

Lors de la réception des données, s'affiche en haut de l'écran.

1. #### Dans Informations système, sélectionnez l'onglet [Infos évènements] et appuyez sur [Vérifier l'image de réception de télécopie].

   Les données reçues sont répertoriées.
   Vous pouvez également afficher la liste des données reçues en appuyant sur l'écran d'état des travaux, puis sur la touche [Contrôler les données reçues] du panneau de sélection de l'écran État des travaux.

2. #### Appuyez sur la touche des données reçues que vous souhaitez vérifier, puis sur la touche [Vérifier l'image] du panneau de sélection.

   Affiche l'image des données reçues.
   - Appuyez sur pour afficher une liste des données reçues. La vue de liste ou la vue des miniatures peut être modifiée selon le mode de réglage.
   - Pour supprimer une image reçue, appuyez sur la touche [Supprimer] du panneau de sélection.
   - Pour transférer l'image reçue sélectionnée, appuyez sur la touche [Transférer à une autre adresse].
     - TRANSFÉRER LES DONNÉES REÇUES MANUELLEMENT
   - Pour enregistrer l'image reçue sélectionnée, appuyez sur la touche [Fichier].
     - ENREGISTRER DES DONNÉES REÇUES
   - Pour enregistrer le numéro de télécopie de l'expéditeur comme numéro pour le "Réglage d'autorisation/refus de numéros", appuyez sur la touche [Enregistrer dans les télécopies indésirables] et, dans l'écran du message de confirmation, appuyez sur la touche [Enregistrer].
     Spécifiez un numéro de télécopie de l'expéditeur comme numéro pour le "Réglage d'autorisation/refus de numéros" dans "Mode Réglage (administrateur)", sélectionnez [Réglages système] → [Réglages d'envoi d'image] → [Réglages fax] → [Réglages de réception] → [Réglage d'autorisation/refus de numéros].

3. #### Appuyez sur l'image que vous souhaitez imprimer, puis sur la touche [Imprimer] du panneau de sélection.

   La machine commence à imprimer l'image.
   - [Sélectionner tout] : Sélectionne toutes les images affichées.
   - [Libérer toutes les pages] : Annule toutes les images sélectionnées par « Sélectionner tout ».
   - /: ces touches vous permettent d'agrandir ou de réduire une image.
   - /: fait tourner l'image en sens antihoraire ou horaire.
   - Une image d'aperçu est une image destinée à l'écran tactile. Elle est différente de l'impression réelle obtenue.
   - Appuyez sur la touche [Effacer la plage spécifiée] pour supprimer des zones indésirables de l'image. Spécifiez la zone de l'image que vous souhaitez supprimer dans l'écran Effacer la plage spécifiée.
   - Pour transférer l'image sélectionnée, appuyez sur la touche [Transférer à une autre adresse].
     - TRANSFÉRER LES DONNÉES REÇUES MANUELLEMENT
   - Pour enregistrer l'image sélectionnée, appuyez sur la touche [Fichier].
     - ENREGISTRER DES DONNÉES REÇUES

Retour au début