# CHARGEMENT DU PAPIER DANS LE PLATEAU D'ALIMENTATION AUXILIAIRE

## Aperçu

Utilisez le plateau d'alimentation auxiliaire pour effectuer des impressions sur papier ordinaire, enveloppes, étiquettes, intercalaires ou tout autre support spécial.
Il est possible de charger jusqu'à 100 feuilles de papier (Papier épais pesant entre 106 g/m2 et 256 g/m2 : 40 feuilles, papier épais pesant entre 257 g/m2 et 300 g/m2 : 20 feuilles) pour une impression continue, tout comme lors de l'utilisation des autres bacs.

- Comment placer le document original
- Chargement d'intercalaires
- Insertion de transparents
- Chargement des enveloppes

- Si vous utilisez du papier ordinaire autre que le papier standard Sharp ou des supports spéciaux autres que les films transparents recommandés par SHARP, ou lors de l'impression sur le verso d'un papier imprimé sur une face, chargez une seule feuille à la fois. Dans le cas contraire, vous risqueriez de provoquer un bourrage papier.
- Avant de charger le papier, veillez à bien le lisser.
- Lorsque vous ajoutez du papier, retirez préalablement le papier qui se trouve encore dans le plateau d'alimentation auxiliaire, mélangez-le avec le nouveau papier, puis procédez au rechargement d'une pile unique. Si vous ajoutez du papier sans retirer celui qui se trouve encore dans le magasin, cela risque d'entraîner un bourrage papier.

Comment placer le document original
Chargez du papier jusqu'au format A5 (7-1/4 po x 10-1/2 po) en orientation paysage.
Chargement d'intercalaires
Pour imprimer sur des intercalaires, chargez le papier dans le plateau d'alimentation auxiliaire avec la face à imprimer vers le bas.

- Utilisez uniquement des intercalaires en papier. Intercalaires constitués d'un matériau autre que le papier (film, etc.).
- Pour imprimer les onglets d'un intercalaire :
  En mode copie, utilisez [Copie onglets] dans « Autres ». En mode impression, utilisez la fonction d'impression d'onglets.

Insertion de transparents

- Utilisez les transparents recommandés par SHARP.
  Lors de l'insertion des transparents dans le plateau d'alimentation auxiliaire, le coin arrondi doit se trouver à l'avant gauche lorsque le film est placé selon une orientation paysage, ou à l'extrême gauche lorsque le film est placé selon une orientation portrait.
- Avant de charger plusieurs films transparents dans le bac d'alimentation auxiliaire, aérez les feuilles plusieurs fois.
- Lors de l'impression sur des films transparents, retirez chaque feuille au fur et à mesure qu'elle est imprimée et sort de la machine. L'empilement des transparents sur le magasin de sortie pourrait les gondoler.

Chargement d'enveloppes
Lorsque vous insérez des enveloppes sur le plateau d'alimentation auxiliaire, alignez-les sur la gauche selon l'orientation représentée ci-dessous.

Chargement d'enveloppes Seule la partie antérieure des enveloppes peut être imprimée ou recevoir une copie. Charger le papier ayant la face à imprimer vers le bas.

Points importants à prendre en compte lors de l'utilisation d'enveloppes

- N'imprimez pas sur les deux côtés de l'enveloppe. Cela risque d'entraîner un bourrage papier ou de nuire à la qualité de l'impression.
- Il existe des restrictions avec certains types d'enveloppes. Pour de plus amples renseignements, consultez un technicien de maintenance qualifié.
- Certaines conditions d'utilisation peuvent entraîner la formation de plis, de traces, des bourrages papier, une mauvaise fixation du toner ou une panne de la machine.
- N'utilisez pas les enveloppes suivantes :
  - Les enveloppes qui présentent un élément métallique, une fermeture en plastique ou une fermeture à ruban
  - Les enveloppes qui présentent une ficelle pour la fermeture
  - Les enveloppes qui présentent une fenêtre
  - Les enveloppes qui présentent une doublure
  - Les enveloppes qui présentent une surface irrégulière, finies à l'aide d'un titre ou d'un relief
  - Les enveloppes recto verso ou celles qui se ferment à l'aide d'un matériau adhésif ou synthétique
  - Les enveloppes faites main
  - Les enveloppes qui contiennent de l'air interne
  - Les enveloppes endommagées (plis, marques de pliage ou déchirures)
- Les enveloppes dont la partie collante (coin) située à l'arrière n'est pas alignée avec le bord du coin ne peuvent pas être utilisées, car cela risque d'entraîner la formation de plis.
- La qualité d'impression n'est pas garantie dans une zone de 10 mm (13/32") à partir des bords de l'enveloppe.
- La qualité d'impression n'est pas garantie sur les parties de l'enveloppe où il y a un changement important d'épaisseur, notamment sur les parties constituées de 4 couches ou de moins de 3 couches.
- La qualité d'impression n'est pas garantie sur les enveloppes dotées d'une bande adhésive.

### Aspects importants à considérer lors de l'utilisation de papier gaufré

- L'effet des surfaces rugueuses du papier gaufré peut nuire à la qualité d'impression selon le type de papier gaufré.
  Pour de plus amples informations, consultez le revendeur ou le représentant du service après-vente.
- Il peut être nécessaire de charger certaines étiquettes dans le plateau d’alimentation auxiliaire en respectant l’orientation spécifiée. Suivez ces instructions. Si une forme est déjà imprimée sur les étiquettes et que les images d’impression et la forme pré-imprimée ne sont pas alignées, ajustez les réglages de l’application ou du pilote d’imprimante afin de faire pivoter les images d’impression.

## Opération

Ouvrez le plateau d'alimentation auxiliaire.
Ne posez pas d'objets lourds sur le plateau d'alimentation auxiliaire et n'appuyez pas sur ce dernier.
Lors du chargement de papier plus large que 8-1/2 po x 11 po R ou A4R, étendez le guide de prolongement.
Étendez le guide de prolongement complètement.
Réglez les guides du plateau d'alimentation auxiliaire en fonction de la largeur du papier.
Chargez le papier avec la face à imprimer vers le bas.
Insérez le papier entre les guides du plateau d'alimentation auxiliaire jusqu'à ce que le papier s'arrête.
Pour le papier à en-tête ou préimprimé, chargez le papier avec la face à imprimer vers le haut. Toutefois, lorsque l'option [Désactivation du Duplex] est activée, positionnez la face à imprimer dans la même orientation que pour le mode normal (vers le bas).

- Lorsque le papier s'arrête, ne forcez pas.
- Si les guides du plateau d'alimentation auxiliaire sont réglés sur un format plus large que celui du papier, faites glisser les guides jusqu'à ce qu'ils soient parfaitement adaptés à la largeur du papier. Si les guides sont réglés sur un format plus large que celui du papier, celui-ci risque d'être alimenté de travers ou de former des plis.

Retour au début