# NUMÉRISATION D'ORIGINAUX DE DIFFÉRENTS FORMATS(ORIGINAL DE FORMAT MIXTE)

## Aperçu

Numérisez les originaux de format différent en même temps ; par exemple, si des originaux de format B4 (8-1/2 po x 14 po) sont mélangés avec des originaux de format A3 (11 po x 17 po).
Au cours de la numérisation, la machine détecte automatiquement le format de chacun des originaux.
Vous pouvez uniquement utiliser cette fonction avec les combinaisons de formats d'originaux comme illustré ci-dessous.

- A3 et B4, A3 et B5, B4 et A4, et A4 et B5
- A4R et B5, B4 et A4R, B4 et A5, et B5 et A5
- 11" x 17" et 8-1/2" x 14", 11" x 17" et 8-1/2" x 13", et 11" x 17" et 5-1/2" x 8-1/2"

- Si vous avez sélectionné la fonction Original form. mix., vous ne pourrez pas définir le format de numérisation de l'original.
- Après avoir sélectionné le format de numérisation de l'original, vous ne pourrez pas configurer l'option Original form. mix.
- Quand la fonction Original form. mix. est activée, il n'est pas possible d'effectuer de numérisation recto verso.(sauf MX-4141N/MX-5141N)
- Il n'est pas possible de combine les fonctions Rotation et Original form. mix.

Cette fonction n'est pas disponible si [Réglages système]→[Contrôle du périphérique]→[Réglage du détecteur de format des originaux] est défini sur "AB-3" dans "Mode Réglage".

## Opération

Placez l'original sur le plateau du chargeur automatique de documents.
Insérez les originaux en alignant les coins tous ensemble dans le coin au fond à gauche du chargeur de documents.

- CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS

Précisez la destination.

- RECUPERATION D'UNE ADRESSE DE DESTINATION DEPUIS UN CARNET D'ADRESSES
- CONSULTATION DE LA LISTE DES DESTINATIONS SELECTIONNEES
- UTILISATION D'UN NUMÉRO DE RECHERCHE POUR RAPPELER UNE DESTINATION
- SAISIE MANUELLE D'UNE ADRESSE
- SPECIFICATION D'UN DOSSIER RESEAU
- RÉCUPERATION D'UNE ADRESSE DE DESTINATION DEPUIS UN CARNET D'ADRESSES GLOBAL
- UTILISER UN JOURNAL DES TRANSMISSIONS POUR RENVOYER

Appuyez sur la touche [Original de format mixte]. Autrement, appuyez sur la touche [Autres], puis sur la touche [Original de format mixte].
Pour les originaux de format mixte, réglez "Original" sur "Auto".
Une croix apparaît sur l’icône.
Pour annuler le réglage Original de format mixte :
appuyez sur la touche [Original de format mixte] pour supprimer la coche.
Lorsque vous aurez terminé les réglages, appuyez sur la touche [Précédent].
Appuyez sur la touche [Démarrer] pour lancer la numérisation de l'original.
Appuyez sur la touche [Aperçu] pour vérifier l'image avant d'envoyer une télécopie. Pour en savoir plus, reportez-vous à « VÉRIFICATIONDE L'IMAGE À TRANSMETTRE ». Toutefois, on ne peut pas changer les réglages de cette fonction dans l'écran d'aperçu.
Un bip retentit pour signaler que la numérisation et la transmission sont terminées.
Retour au début