# ENREGISTREMENT DES TÉLÉCOPIES REÇUES SUR LE DISQUE DUR DE LA MACHINE (ROUTAGE À L'ARRIVÉE)

Vous pouvez enregistrer les télécopies reçues sur le disque dur de la machine. Les télécopies enregistrées peuvent être consultées sur un ordinateur.
Choisissez PDF, TIFF (multi) ou TIFF (signal) pour les télécopies enregistrées. Vous pouvez également recevoir une notification du résultat de l'enregistrement ou du dossier d'enregistrement par courrier électronique.
Les télécopies reçues sont enregistrées dans le répertoire suivant : \\MFP\faxreceive

- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 500 fichiers de données reçues dans un même dossier.
- Le dossier "faxreceive" contient les fichiers des "Réglages (stockage HDD) du routage à l'arrivée".
- Les données reçues sont enregistrées dans le dossier spécifié via l'option "Spécifier le dossier" des "Réglages (stockage HDD) du routage à l'arrivée", dans "Réglages d'application". Si aucun dossier n'est spécifié, un dossier est automatiquement créé et les données sont enregistrées.
- Le nom de fichier des données reçues peut être défini via l'option "Réglage du nom de fichier" des "Réglages (stockage HDD) du routage à l'arrivée", dans "Réglages d'application".

Comment enregistrer des télécopies reçues sur le disque dur
Cliquez sur [Réglage Dossier public/NAS] dans "Réglages réseau". (Droits d'administrateur requis.)
Sélectionnez [Valide] dans "faxreceive:Utilisation du stockage" et cliquez sur le bouton [Enregistrer].
Réglages permettant d'enregistrer les télécopies reçues sur le disque dur
Dans Mode Réglage, cliquez sur [Réglages d'application] →[Réglages (stockage HDD) du routage à l'arrivée]. (Droits d'administrateur requis.)
- Les données pouvant être enregistrées sont les télécopies reçues et les télécopies I-Fax reçues. Les télécopies reçues en mode confidentiel et en mode relève ne peuvent pas être enregistrées.
- En fonction du réglage, les télécopies reçues qui ne peuvent pas être enregistrées en raison d'une limitation du nombre de fichiers ou pour un autre motif sont imprimées ou enregistrées dans la zone d'erreur de routage à l'arrivée.
Retour au début