# OPÉRATIONS COMMUNES À TOUS LES MODES

## FINISSEUR EXTERNE

Cet équipement imprime le papier trié tout en échelonnant chaque jeu de papier. Si nécessaire, il agrafe chaque jeu.
Pour perforer le papier imprimé, installez un module de perforation en option.

- Noms des fonctions
- Fournitures
- Maintenance du finisseur externe

Noms des fonctions
×
Compilateur
Empile provisoirement le papier à agrafer.
×
Magasin de sortie (plateau supérieur, plateau inférieur)
Les copies agrafées et décalées sont dirigées vers ce magasin.
Il est possible de faire glisser le magasin. Étendez le magasin pour imprimer du papier grand format (formats A3W, A3 et B4, 12 po x 18 po, 11 po x 17 po, 8-1/2 po x 14 po, 8-1/2 po x 13 po).
×
Capot supérieur
Ouvrez ce capot en cas de bourrage papier.
×
Capot avant
Ouvrez ce capot pour remplacer la cartouche d'agrafes ou retirer des agrafes coincées.
Tapez sur le nom pour faire apparaître les renseignements associés dans une fenêtre contextuelle.

- Une unité de transfert de papier est nécessaire pour installer un finisseur externe, ainsi qu'un meuble/magasin papier de 1x500/2x500 et 2 000 feuilles.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le finisseur externe et n'appuyez pas non plus dessus.
- Un finisseur externe ne peut pas être installé en même temps qu'un finisseur, un finisseur piqûre à cheval ou un finisseur piqûre à cheval externe.
- Faites attention lorsque vous allumez la machine et que l'impression commence, car le magasin de sortie se déplace vers le haut et le bas.

Fournitures
Le finisseur externe exige l'utilisation de la cartouche d'agrafes suivante :
Cartouche d'agrafes (environ 5000 agrafes par cartouche x trois cartouches)
AR-SC2
Maintenance du finisseur externe
Lorsque la cartouche d'agrafes ne contient plus d'agrafes, un message s'affiche sur le panneau de commande. Suivez la procédure ci-dessous pour remplacer la cartouche d'agrafes.

## FINISSEUR EXTERNE

< 7 étapes au total >
Remplacement de la cartouche
Ouvrez le capot avant.
Appuyez sur les parties vertes de la boîte d'agrafes et tirez la boîte vers le haut pour l'extraire.
Retirez la cartouche d'agrafes vide.
Appuyez sur le bouton de verrouillage pour libérer le capot de la boîte d'agrafes, puis retirez la cartouche d'agrafes.

Lorsqu'il reste des agrafes, il est impossible de retirer la cartouche d'agrafes.

Insérez une cartouche d'agrafes neuve dans la boîte d'agrafes.
Enfoncez la cartouche d'agrafes jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

Ne retirez pas le ruban d'étanchéité de la cartouche avant d'avoir inséré la cartouche dans la boîte.

Tirez complètement le ruban qui retient les agrafes.
Enfoncez bien la boîte d'agrafes dans sa position initiale.
Enfoncez la boîte d'agrafes jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.
Fermez le capot avant.
Effectuez une copie ou une impression d'essai en mode tri agrafage pour vérifier que l'agrafage s'effectue correctement.
Retour au début