# CÔTÉ SUPÉRIEUR

Cette section décrit les noms et fonctions des pièces respectives à l'intérieur de la machine.
×
Cartouche de toner
Cette cartouche contient le toner.
Lorsque la cartouche de toner est vide, remplacez-la par une neuve.
- REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE DE TONER
×
Unité de fusion
Ici, les images transférées sont thermiquement fixées sur le papier.
L'unité de fusion est chaude. Veillez à ne pas vous brûler lorsque vous retirez du papier mal alimenté.
×
Courroie de transfert
Lors de l'impression en couleur, les images constituées de toner des quatre couleurs sur les tambours photoconducteurs sont combinées sur la courroie de transfert.
Lors de l'impression en noir et blanc, seule l'image constituée toner noir est transférée sur la courroie de transfert.
Veillez à ne pas toucher ou endommager la courroie de transfert.
Cela pourrait produire une image erronée.
×
Capot latéral droit
Ouvrez ce capot pour extraire le papier bloqué.
×
Capot d'unité papier recto verso
Cette unité permet d'inverser le papier lorsqu'une impression recto verso est effectuée. Vous pouvez également ouvrir ce capot pour extraire le papier bloqué.
×
Interrupteur principal
Utilisez cet interrupteur pour mettre la machine sous tension.
Pour utiliser les fonctions de télécopie et d'I-télécopie, l'interrupteur doit être maintenu en position « ».
- MISE SOUS TENSION
×
Cartouche de récupération du toner
Cette cartouche collecte l’excédent de toner qui demeure après l’impression.
- REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE DE RÉCUPÉRATION DU TONER
Un technicien de maintenance collecte la cartouche de récupération de toner remplacée.
×
Bouton de déverrouillage de la cartouche de récupération du toner
Appuyez sur ce bouton pour déverrouiller la cartouche de récupération du toner pour la remplacer ou nettoyer l’unité laser.
- NETTOYAGE DE L'UNITÉ LASER
- REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE DE RÉCUPÉRATION DU TONER
×
Poignée
Extrayez la poignée et tenez-la fermement lorsque vous déplacez la machine.
×
Capot latéral droit du support / magasin papier de 1x500/2x500/2 000 feuilles
Ouvrez ce capot pour éliminer un bourrage papier dans le magasin 3 ou 4.
×
Capot latéral droit du magasin papier
Ouvrez ce capot pour retirer le papier bloqué dans le magasin 1 ou 2.
×
Levier d'ouverture du capot latéral droit
Pour extraire les feuilles bloquées, soulevez et maintenez ce levier pour ouvrir le capot latéral droit.
×
Plateau d’alimentation auxiliaire
Servez-vous de ce magasin pour alimenter le papier manuellement.
Lors du chargement de papier plus large que A4R ou 8-1/2 po x 11 po R, étendez le guide de prolongement.
- CHARGEMENT DU PAPIER DANS LE PLATEAU D'ALIMENTATION AUXILIAIRE
Tapez sur le nom pour faire apparaître les renseignements associés dans une fenêtre contextuelle.
Retour au début