# LE VOLUME EST TROP FAIBLE

Si vous n'arrivez pas à résoudre un problème à l'aide des solutions indiquées dans ce guide, appuyez sur le bouton [Marche], puis mettez l'interrupteur principal sur la position "". Patientez pendant 10 secondes au moins, puis mettez l'interrupteur principal sur la position "". Après que le témoin de l'alimentation est passé au vert, appuyez sur le bouton [MARCHE].
Si la couleur de fond de l'écran d'état des travaux situé dans l'angle supérieur droit de l'écran tactile n'est pas grise, ne mettez pas l'interrupteur principal en position Off et ne débranchez pas la prise d'alimentation. Vous risqueriez d'endommager le disque dur ou de perdre les données en cours d'enregistrement ou de réception.

- Haut-parleur
- Volume de la sonnerie
- Contrôle de la ligne
- Signal de fin de réception fax
- Signal de fin d'envoi de fax
- Signal d'erreur de communication fax

Point à vérifier | Solution
--- | ---
Le volume a-t-il été réglé sur un faible niveau dans le Mode réglages? | Demandez à votre administrateur de régler le volume dans [Réglages du haut-parleur] à un niveau supérieur. « Mode réglages » → [Réglages système] → [Réglage envoi d'image] → [Réglages des télécopies] → [Réglages par défaut] → [Réglages du haut-parleur].

Retour au début