# REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE DE TONER

## Aperçu

Lorsque la cartouche de toner est presque vide, le message "Préparer la cartouche de toner" apparaît.
Vous devez conserver un jeu de cartouches de toner de remplacement à portée de main afin de pouvoir remplacer une cartouche de toner immédiatement lorsqu'elle est vide.
Message de remplacement
Lorsque la cartouche de toner est presque vide, le message "Prêt à numériser pour copier. (Veuillez préparer un nouveau toner.)" apparaît. Lorsque ce message s'affiche, préparez une cartouche de toner pour le remplacement.
Lorsque la quantité de toner diminue davantage, le message "Remplacer la cartouche de toner." apparaît. Lorsque ce message s'affiche, remplacez la cartouche de toner.

Si vous continuez d'utiliser la machine sans remplacer la cartouche, le message suivant s'affiche. Une fois la machine dans cet état, l'impression est impossible tant que la cartouche de toner n'a pas été remplacée.
Les cartouches de couleur presque vides ou vides sont indiquées dans ().
Y : toner jaune, M : toner magenta, C : toner cyan et Bk : toner noir
Remplacez la cartouche de toner par une cartouche de la couleur appropriée.

- Ne jetez pas la cartouche de toner au feu. Le toner peut être projeté et provoquer des brûlures.
- Conservez les cartouches de toner hors de portée des enfants.
- Si une cartouche est stockée debout, il se peut que le toner durcisse et devienne inutilisable. Conservez toujours les cartouches couchées.
- Si vous utilisez une cartouche de toner qui n'est pas recommandée par SHARP, la qualité et les performances de la machine peuvent ne pas être optimales, et la machine risque d'être endommagée. Veillez à utiliser une cartouche de toner recommandée par SHARP.

- Si n'importe laquelle des cartouches couleur (y compris la cartouche de toner noir) est vide, l'impression en couleur est impossible.
  Si une cartouche de toner Y, M ou C est vide, mais qu'il reste une certaine quantité de toner noir, l'impression se fait en noir et blanc.
- En fonction des conditions d'utilisation, il se peut que la couleur devienne plus claire ou que l'image devienne floue.

- Veillez à installer quatre cartouches de toner (Y/M/C/Bk).
- Conservez les cartouches de toner usagées dans un sac en plastique (ne les jetez pas). Votre technicien de maintenance est chargé de récupérer les cartouche de toner usagées.
- Pour visualiser la quantité approximative de toner restante (indiquée en %), maintenez le bouton [Ecran d'accueil] enfoncé pendant l'impression ou en mode veille. Lorsque le pourcentage tombe à « 25-0 % », conservez une cartouche de toner pour le remplacement avant que la cartouche de toner ne soit vide.
- Lorsque la cartouche de toner est vide pendant que l'écran d'accueil est affiché, le message [Toner vide] apparaît en haut à droite de l'écran.

## Opération

Ouvrez le capot avant.
Tirez la cartouche de toner vers vous.
Extrayez doucement la cartouche de toner horizontalement.
Si l'extraction se fait trop brusquement, il se peut que du toner soit projeté.
(Exemple) Remplacement de la cartouche de toner jaune
Saisissez la cartouche à deux mains (tel qu'illustré) et extrayez la doucement de la machine.
Retirez une cartouche de toner de son emballage et secouez-la horizontalement à cinq ou six reprises.
Insérez lentement la nouvelle cartouche de toner dans son logement.
Vous ne pouvez pas installer de cartouche d'une autre couleur. Veillez à installer une cartouche de toner de la même couleur.
Enfoncez la cartouche jusqu'à ce qu'elle soit solidement fixée dans son logement.
Exercez une pression sur la cartouche jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.
Fermez le capot avant.
Une fois que la cartouche de toner est remplacée, la machine passe automatiquement en mode réglage de l'image. N'ouvrez pas le capot avant pendant cette opération.
Retour au début