# AUTRES RÉGLAGES

Les réglages d'archivage de documents sont décrits ci-dessous.
Appuyez sur la touche [Réglages archivage document] pour configurer les réglages.
Général
Réglages du mode par défaut
Ce réglage permet de définir le mode, mode de partage ou mode confidentiel, utilisé comme mode par défaut lors de l'enregistrement d'un fichier.
Si vous sélectionnez [Mode confidentiel], la case à cocher [Confidentiel] sera configurée sur ans l'écran d'informations de l'archivage.
Réglage de la méthode de tri
Ce réglage permet de sélectionner l'ordre d'affichage des fichiers enregistrés dans le dossier principal, le dossier personnalisé et le dossier de fichier temporaire. Sélectionnez l'un des réglages suivants :

- Nom de fichier
- Nom d'utilisateur
- Date

Réglage de l'autorité de l'administrateur
Pour les dossiers de fichiers et d'utilisateurs qui ont un mot de passe, ce réglage permet que le mot de passe administrateur soit entré à la place du mot de passe lors de l'accès au fichier ou au dossier.
Si nécessaire, vous pouvez également modifier le taux prédéfini.
Effacer tous les fichiers temporaires
Supprime tous les fichiers du dossier des fichiers temporaires, à l'exception des fichiers protégés.
Supp. mainten.
Appuyez sur cette touche pour lancer sans plus attendre la suppression des fichiers.
Effacer fichiers temp. au démarrage.
Cette option sert à supprimer automatiquement tous les fichiers du dossier de fichiers temporaires (à l'exception des fichiers protégés) si la touche [Marche] est positionnée sur "marche".
Orientation de l'image
Modifie l'orientation de l'image.
Réglages du mode couleur par défaut
Cette option sélectionne les réglages par défaut du noir et blanc et de la couleur quand la numérisation vers disque dur est utilisée.
Les réglages suivants peuvent être configurés.

- Auto.
- Couleur
- Niveaux gris
- Mono 2

Réglages de l'exposition par défaut
Les réglages d'exposition par défaut de l'archivage des documents peuvent être configurés.
Sélectionnez [Auto.] ou [Manuel].
Si vous sélectionnez [Manuel], réglez l'exposition sur l'un des 5 niveaux.
Type d'image d'original par défaut
Sélectionnez le type original à l'avance pour activer la numérisation à une résolution correspondant à l'original.
Les réglages suivants peuvent être configurés.

- Texte/Photo imp.
- Texte/Photo
- Texte
- Photo
- Photo imprimée
- Carte

Quand l'exposition est réglée sur [Auto], il est impossible de sélectionner un type d'original par défaut.
Réglages de résolution initiale
Une des résolutions suivantes peut être sélectionnée pour la résolution par défaut de la transmission.

- 100 X 100 ppp
- 150 X 150 ppp
- 200 X 200 ppp
- 300 X 300 ppp
- 400 X 400 ppp
- 600 X 600 ppp

Son numérisation terminée
Ce réglage ajuste le volume du bip qui retentit lorsque la numérisation est terminée. Le volume du bip peut également être coupé.
Magasin de sortie par défaut
Sélectionnez le plateau de sortie par défaut pour imprimer un fichier enregistré par l'option Numérisation vers disque dur.
Les éléments affichés dépendent de la configuration de votre machine.
Désactiver l'impression de texte/tampon lors de la réimpression
Si un fichier est récupéré et imprimé, les fonctions d'impression seront désactivées.
Cette fonction empêche une incohérence de date entre les données originales et les données de sortie et autres.
Réglages de l'impression par lots
Si vous imprimez les fichiers par lots, cette fonction permet d'interdire la sélection des touches [Tous les utilis.] et [Utilis. inconnu] sur l'écran de sélection des utilisateurs.
Réglage de largeur à effacer
Définit la largeur d'effacement par défaut pour la fonction Effacer.
Indiquez une valeur comprise entre 0 mm (0 po) et 25 mm (1 po) par incréments de 3 mm (1/8 po) pour l'effacement des côtés et du centre.
Réglages de la fonction Card Shot
Ce réglage permet de définir le format par défaut de l'original pour la fonction Card Shot.
Indiquez une valeur comprise entre 25 mm (1 po) et 216 mm (8-1/2 ) par incréments de 3 mm (1/8 po) pour les dimensions X (horizontale) et Y (verticale) de l'original.
Ajuster à taille enreg.
Toujours afficher la touche [Adapter au format d'enregistrement] dans l'écran Card Shot.
Réglage enreg./suppr. après impression
Sélectionnez si vous souhaitez ou non sauvegarder ou supprimer un fichier après l'impression.
Réglage de numérisation vers un périphérique de stockage externe
Réglages du mode couleur par défaut
Auto, Couleur, Niveaux de gris, Mono2
Réglage du format de fichier initial
Vous pouvez définir que le format de fichier initial soit enregistré sur un périphérique mémoire externe.
Type de fichier
PDF, PDF/A, TIFF, JPEG*1, PDF compact*2, 5, PDF compact (Ultra fin)*2, 5, PDF/A compact *4, 5, PDF/A compact (Ultra fin)*4, 5, PDF crypté, PDF crypté/compact*3, 5, PDF crypté/compact (Ultra fin)*3, 5, XPS
*1 Si [Noir & Blanc] est sélectionné, le format est [TIFF].
*2 Quand [Noir & Blanc] est sélectionné, le format est [PDF].
*3 Quand [Noir & Blanc] est sélectionné, le format est [PDF crypté].
*4 Quand [Noir & Blanc] est sélectionné, le format est [PDF/A].
*5 Quand la trouse d'expansion de la fonction numériseur est installée(équipement standard pour MX-4141N et MX-5141N)
Noir & Blanc
Mode de compression : Néant, MH (G3), MMR (G4)
Couleur
Taux de compression : Faible, Moyen, Elevé, Accentier les caractères noirs
Pages spécifiées par fichier
Génère un fichier distinct pour chaque page numérisée quand plusieurs pages sont numérisées.
Quand ce réglage est activé, le nombre de pages par fichier peut être indiqué.
Si le type de fichier [JPEG] est sélectionné, vous ne pouvez pas utiliser la fonction [Pages spécifiées par fichier].
Nombre de pages
Il est possible d'indiquer n'importe quel nombre de pages par fichier.
Type d'image d'original par défaut
Sélectionnez le type original à l'avance pour activer la numérisation à une résolution correspondant à l'original.
Les réglages suivants peuvent être configurés.

- Texte/Photo imp.
- Texte/Photo
- Texte
- Photo imprimée
- Carte

Quand l'exposition est réglée sur [Auto], il est impossible de sélectionner un type d'original par défaut.
Réglages de résolution initiale
Une des résolutions suivantes peut être sélectionnée pour la résolution par défaut de la transmission.

- 100 X 100 ppp
- 150 X 150 ppp
- 200 X 200 ppp
- 300 X 300 ppp
- 400 X 400 ppp
- 600 X 600 ppp

Désactiver l'enregistrement sur un périphérique de stockage externe
L'option d'enregistrement sur un périphérique mémoire externe est désactivée.
Réglage par défaut du format PDF pour la navigation depuis un PC
Vous pouvez définir le format de fichier initial du PDF public qui est créé pendant l'exécution de chaque tâche.
Taux de compression
Faible, Moyen, Élevé
Réglages pendant l'exécution de chaque tâche
Lorsque chaque copie, imprimante, numériseur, I-Fax, fax, ou données numérisées enregistrées seront exécutées, vous pourrez spécifier de créer un PDF public et de définir la résolution du PDF public.
Travaux disponibles pour les réglages des travaux
L'utilisation d'un fichier enregistré peut être permise ou interdite selon le type d'opération et le mode qui a servi à enregistrer le fichier.
Les éléments qui apparaissent varient selon les fonctions qui ont été ajoutées à la machine.

Elément | Description
--- | ---
Impression | Pour chaque mode, sélectionnez si l'impression des fichiers enregistrés est autorisée ou non.
Envoyer Numérisation | Pour chaque mode, sélectionnez si la transmission par télécopie des fichiers enregistrés est autorisée ou non.
Envoi d'I-Télécopie (y compris PC-I-Télécopie) | Pour chaque mode, sélectionnez si la transmission I-Fax des fichiers enregistrés est autorisée ou non.
Envoi de télécopie (PC-Télécopie incl.) | Pour chaque mode, sélectionnez si la transmission par télécopie des fichiers enregistrés est autorisée ou non.

Retour au début