# SÉLECTION DU MODE NUMÉRISEUR RÉSEAU

Vous pouvez sélectionner le mode numériseur réseau à partir de l'écran d'accueil ou de chaque mode de fonctionnement comme suit :

## Opération

### Changement de mode à partir de l'écran d'accueil

1. #### Appuyez sur l'icône indiquant le mode numériseur réseau

   Appuyez sur l'une des icônes [Courriel], [FTP/Poste], [Dossier réseau] et [I-Fax].
   L'écran initial du mode sélectionné s'affiche.

### Changement de mode à partir de chaque mode

1. #### Appuyez sur l'écran de mode.

2. #### Appuyez sur [Envoi d'image].

   Par défaut, l'écran passe au mode télécopie.

   ###### Pour changer l'écran qui s'affiche initialement lorsque vous appuyez sur la touche [Envoi d'image] de l'écran de mode :

   Dans "Mode Réglage (administrateur)", sélectionnez [Réglages système] → [Réglages d'envoi d'image] → [Réglages de fonctionnement] → [Réglages par défaut] → [Réglage de l'affichage par défaut].

3. #### Appuyez sur , puis sur l'une des icônes [Courriel], [FTP/Poste], [Dossier réseau] et [I-Fax].

   L'écran initial du mode sélectionné s'affiche.
   En « Mode réglage », sélectionnez [Réglages système] → [Réglages envoi d'image] → [Réglages fax] → [Réglages par défaut] → [Sélect. carnet adr. par déf.] et réglez la case à cocher [Priorité donnée à l'affichage du carnet d'adresse.] sur pour afficher le Carnet d'adresses dans le mode sélectionné.

Retour au début