# ZONE DE NUMÉRISATION

Pour nettoyer ce composant, utilisez le lave-vitre stocké dans le chargeur automatique de documents. Une fois l’utilisation du lave-vitre terminée, veillez à le remettre dans son espace de rangement.

### Utilisation du MX-4140N/MX-5140N

Ouvrez le chargeur automatique de documents et retirez le lave-vitre.
Nettoyez la zone de numérisation des documents sur la vitre d’exposition à l’aide du lave-vitre.
Reposez le lave-vitre.

### Utilisation du MX-4141N/MX-5141N

Ouvrez le chargeur automatique de documents et retirez le lave-vitre.
Nettoyez la zone de numérisation des documents sur la vitre d’exposition à l’aide du lave-vitre.
Une zone de numérisation se situe sur la vitre d’exposition et l’autre est à l’intérieur du chargeur automatique de documents.
Ouvrez le capot de la zone de numérisation du chargeur automatique de documents.
Appuyez sur le bouton-poussoir pour libérer le capot.
Nettoyez la zone de numérisation du chargeur automatique de documents.
Fermez le capot.
Reposez le lave-vitre.
Retour au début