# PANNEAU DE COMMANDE

Cette section décrit les noms et fonctions des pièces respectives à l'intérieur du panneau de commande.
×
Panneau de commande
Les messages et les touches apparaissent sur l'affichage de l'écran tactile.
Vous pouvez utiliser la machine en appuyant directement sur les touches affichées.
- TYPES D'UTILISATION TACTILE
×
Témoin d'alimentation principale
Ce témoin s'allume lorsque l'interrupteur principal est en position "".
Clignote en vert lorsque le bouton [Alimentation] ne fonctionne pas immédiatement une fois l'interrupteur principal en position ON.
Clignote en vert pendant la réception des données d'impression.
- MISE SOUS TENSION
×
Bouton [Alimentation]
Ce bouton vous permet de mettre la machine sous et hors tension.
- MISE SOUS TENSION
×
Bouton/Témoin [Économie d'énergie]
Ce bouton vous permet de mettre la machine en mode Minuterie de mise hors tension auto. pour réduire l'énergie consommée.
Le bouton [Économie d'énergie] clignote lorsque la machine est en mode Minuterie de mise hors tension auto.
- MINUTERIE DE MISE HORS TENSION AUTO.
×
Bouton [Écran d'accueil]
Ce bouton vous permet d'afficher l'écran d'accueil.
- ÉCRAN D'ACCUEIL
Tapez sur le nom pour faire apparaître les renseignements associés dans une fenêtre contextuelle.
Bouton [Écran d’accueil]
Effleurez le bouton [Écran d’accueil] du doigt.
Si vous appuyez sur le bouton à l’aide d’un stylo ou d’un autre outil, il se peut qu’il ne fonctionne pas correctement.
Risque de dysfonctionnement si vous portez des bijoux ou d’autres accessoires.
Vous pouvez modifier l'angle de vision de l'écran tactile. Ajustez l'angle pour faciliter l'affichage en appuyant sur la partie mobile gauche de l'écran tactile.
Retour au début