# RÉGLAGE DE LA RÉSOLUTION LORS DE LA NUMÉRISATION(RÉSOLUTION)

Cette fonction permet d'ajuster la résolution lors de la numérisation du document original, permettant une sortie de haute qualité ou à priorité rapide selon l'application.

- La résolution doit être spécifiée avant de numériser le document original.
- La réglage de la résolution est applique lorsque vous réalisez une copie de taille normale en noir et blanc.

Appuyez sur la touche [Autres], puis sur la touche [Résolution de la numéris.].
Sélectionnez la résolution.
La résolution peut être définie pour le chargeur d'alimentation et la vitre d'exposition.
Une fois les réglages terminés, appuyez sur les touches et [Précédent] l’une après l’autre.
Si vous utilisez MX-4140N/MX-5140N, vous ne pouvez pas modifier la résolution du chargeur automatique de documents (Elle est fixée à 600 x 600 dpi).
Placez le document original et appuyez sur la touche [Aperçu].
Placez l'original sur le magasin du chargeur automatique de documents ou sur la vitre d'exposition.

- CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS
- VITRE D'EXPOSITION

Appuyez sur la touche [N/B] pour lancer la copie.
Lorsque vous ne réalisez qu'une seul jeu de copies, vous ne devez pas spécifier le nombre de copies.
Pour réaliser au moins deux jeux de copies :
Appuyez sur la touche d'affichage des copies pour spécifier le nombre de copies.
Retour au début