# OPÉRATIONS COMMUNES À TOUS LES MODES

## MODULE DE PERFORATION

Cet équipement peut être installé sur un finisseur ou un finisseur en piqûre à cheval pour que des trous soient perforés dans le papier imprimé.
Mise au rebut des déchets de perforation
Les déchets de perforation (papier des trous perforés) sont collectés dans la boîte de stockage des déchets de perforation.
Suivez la procédure de remplacement de la boîte de stockage des déchets de perforation.

## MODULE DE PERFORATION

- Finisseur installé
- Finisseur externe installé
- Finisseur en piqûre à cheval installé
- Finisseur piqûre à cheval externe installé

Finisseur installé
<4 étapes au total >
Ouvrez le capot.
Saisissez la poignée de la boîte de stockage des déchets de perforation, extrayez-la en douceur et mettez au rebut les déchets de perforation.
Pour ce faire, utilisez un sac en plastique ou tout autre récipient en faisant attention à ne pas faire tomber les déchets.
Enfoncez doucement la boîte dans sa position initiale.
Fermez le capot.
Finisseur externe installé
<4 étapes au total >
Ouvrez le capot avant du module perforeuse.
Extrayez la boîte de stockage des déchets de perforation et mettez au rebut les déchets de perforation.
Pour ce faire, utilisez un sac en plastique ou tout autre récipient en faisant attention à ne pas faire tomber les déchets.
Replacez la boîte de stockage des déchets de perforation.
Si la boîte de stockage des déchets de perforation n'est pas correctement remise en place, il ne sera pas possible d'imprimer en utilisant la fonction de perforation.
Fermez le capot du module perforeuse.
Finisseur en piqûre à cheval installé
<4 étapes au total >
Ouvrez le capot avant.
Extrayez la boîte de stockage des déchets de perforation et mettez au rebut les déchets de perforation.
Pour ce faire, utilisez un sac en plastique ou tout autre récipient en faisant attention à ne pas faire tomber les déchets.
Replacez la boîte de stockage des déchets de perforation.
Fermez le capot avant.
Finisseur piqûre à cheval externe installé
<4 étapes au total >
Ouvrez le capot avant du module perforeuse.
Extrayez la boîte de stockage des déchets de perforation et mettez au rebut les déchets de perforation.
Pour ce faire, utilisez un sac en plastique ou tout autre récipient en faisant attention à ne pas faire tomber les déchets.
Replacez la boîte de stockage des déchets de perforation.
Si la boîte de stockage des déchets de perforation n'est pas correctement remise en place, il ne sera pas possible d'imprimer en utilisant la fonction de perforation.
Fermez le capot du module perforeuse.
Retour au début