# ENVOI D'UNE TÉLÉCOPIE À PLUSIEURS DESTINATAIRES(DIFFUSION)

## Aperçu

Vous pouvez envoyer une télécopie à plusieurs destinataires en une seule opération, par exemple, lors de l'envoi d'un rapport aux succursales de différentes régions. Cette fonction s'appelle "Diffusion".
Une seule opération vous permet d'envoyer les données à un maximum de 500 destinataires, en incluant les travaux d'envoi réservés. (Par exemple, si des travaux de diffusion avec 450 destinataires sont déjà réservés, les données peuvent être diffusées à un maximum de 50 destinataires.)
Il est utile d'enregistrer les destinations auxquelles vous envoyez régulièrement des télécopies dans des touches de contacts ou de groupes. IL est possible de conserver jusqu'à 500 destinataires dans un seul contact.
Pour les diffusions, on peut simplement appuyer sur la touche de contact ou de groupe pour récupérer plusieurs numéros de télécopie.
Vous pouvez également envoyer des télécopies à l'aide de la touche express en cochant la case [Régler sur l'adresse usuelle] sur à l'enregistrement des adresses. Pour supprimer temporairement un destinataire des adresses enregistrées, accédez à l'écran de confirmation des détails et supprimez le destinataire de l'écran.
Lorsque vous utilisez une touche express pour composer un appel, le nombre de numéros de télécopie composés correspond au nombre de destinations enregistrées dans la touche express. Si vous utilisez une touche express comportant 10 destinations, 10 numéros de télécopie sont composés.

- La diffusion n'est disponible que pour la transmission de mémoire.
- Si cette fonction est combinée avec la « Transmission différée », la diffusion peut se faire à n'importe quel moment, même la nuit.
  Vous pouvez également l'associer à d'autres fonctions pratiques.
- La diffusion peut inclure des destinations en mode Numérisation vers courrier électronique et I-Fax. Si la case [Envoyer la même comme adresse de télécopie] est cochée (), la même image que celle envoyée par le télécopieur et envoyée, même à la destination prenant en charge la transmission couleur, telle que la fonction Numériser vers courrier électronique.
- Même si l'original utilisé est en couleur, il sera envoyé aux destinataires de télécopie et d'Internet en noir et blanc. Un original long est également envoyé en noir et blanc.
- Si vous souhaitez envoyer la même image comme télécopie à toutes les destinations, appuyez sur la touche [Envoyer la même image qu'en télécopie] du panneau de sélection.

## Opération

Placez le document original.
Placez l'original sur le magasin du chargeur automatique de documents ou sur la vitre d'exposition.

- CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS
- VITRE D'EXPOSITION

Entrer tous les destinataires.

- SAISIE D'UN NUMÉRO DE DESTINATAIRE À L'AIDE DES TOUCHES NUMÉRIQUES
- RAPPEL DU NUMÉRO D'UN DESTINATAIRE À PARTIR DU CARNET D'ADRESSES
- LES DESTINATIONS SELECTIONNEES
- UTILISATION D'UN NUMÉRO DE RECHERCHE POUR RAPPELER UNE DESTINATION
- APPEL DU NUMÉRO D'UN DESTINATAIRE À PARTIR D'UN CARNET D'ADRESSES GLOBAL
- UTILISER UN JOURNAL DES TRANSMISSIONS POUR RENVOYER
- ENVOI PAR NUMÉROTATION ENCHAÎNÉE

Après avoir saisi une destination à l'aide des touches numériques, pour saisir une autre destination de la même façon, appuyez sur la touche avant de saisir la destination suivante.
peut être omis avant ou après la saisie d'une destination à l'aide d'une touche express.
Si la fonction « Ent. touche d'adr. suiv. lors du rég. de diff. » est activée en mode réglages, appuyez sur la touche avant d'entrer la prochaine adresse.
Appuyez sur la touche [Confirmer l'adresse] du panneau de sélection.
Confirmer le destinataire.

###### Pour annuler une destination précisée :

Appuyez sur la touche de la destination que vous souhaitez annuler, puis sur la touche [Supprimer] du panneau de sélection.
Appuyez sur la touche [Démarrer] pour lancer la numérisation de l'original.
Appuyez sur la touche [Aperçu] pour vérifier l'image avant d'envoyer une télécopie. Pour en savoir plus, reportez-vous à « VÉRIFICATIONDE L'IMAGE À TRANSMETTRE ».

- Si vous avez placé les pages du document original sur le plateau du chargeur de documents, toutes les pages sont numérisées.
  Un bip retentit pour signaler que la numérisation et la transmission sont terminées.
- Si vous utilisez la vitre d'exposition, vous devez numériser les pages du document une par une.
  Une fois la numérisation terminée, placez l'original suivant et appuyez sur la touche [Démarrer].
  Répétez cette procédure jusqu'à ce la dernière page soit numérisée, puis appuyez sur la touche [Fin lecture].
  Un bip retentit pour signaler que la numérisation et la transmission sont terminées.

Retour au début