# SAISIE D'UN NUMÉRO DE DESTINATAIRE À L'AIDE DES TOUCHES NUMÉRIQUES

Appuyez sur les touches numériques pour saisir le numéro de télécopie du destinataire.
Si vous voulez annuler les réglages du PBX * temporairement lors de l’envoi d’une télécopie :
Appuyez sur la touche [R] avant d'entrer le numéro de la télécopie.
* Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays et régions.
Si vous souhaitez intégrer une pause entre les chiffres du numéro :
la touche [Pause] apparaît sur le clavier numérique quand on entre le numéro d'un destinataire de télécopie.
Appuyez sur la touche [Pause] pour saisir un trait d'union (-).
Pour spécifier plusieurs adresses, appuyez sur et saisissez le numéro de l'adresse suivante.
Si vous avez saisi un mauvais numéro :
Appuyez sur la touche [C] pour effacer le numéro et en saisir un nouveau.

## MÉNAGER UNE PAUSE ENTRE LES CHIFFRES DU NUMÉRO

Insérez une pause après le numéro utilisé pour composer un appel à partir d'un PBX (par exemple, après le "0") ou après l'indicatif du pays lorsque vous composez un numéro international.
Appuyez sur la touche [Pause].
Un trait d'union "-" est saisi lorsque vous appuyez une fois sur la touche [Pause].
La touche [Pause] apparaît sur le clavier numérique lorsque vous saisissez le numéro du destinataire de la télécopie.
Si vous avez saisi un mauvais numéro :
Appuyez sur la touche [C] pour effacer le numéro et en saisir un nouveau.
Retour au début