# RÉGLAGES DE NUMÉRISATION

Les réglages liés à la fonction envoi d'image (Numérisation, I-Télécopie, etc…) peuvent être configurés.
Pour une description des réglages associés à la fonction de télécopie, reportez-vous à la section "RÉGLAGES D'ENVOI D'IMAGE - FONCTIONS DE TÉLÉCOPIE."
Réglages de numérisation
Les réglages suivants sont associés au numériseur.
Réglage de l'expéditeur par défaut
Les renseignements enregistrés ici sont utilisées si vous n'indiquez pas [Répondre à] dans les réglages d'envoi en exécutant une numérisation vers courrier électronique.
Nom expéditeur
Entrez un nom d'expéditeur par défaut (maximum de 20 caractères).
Adresse source
Entrez une adresse de réponse par défaut (maximum de 64 caractères).
Si seul le nom d'expéditeur est enregistré, il ne sera pas utilisé comme information sur l'expéditeur.
Réglages du mode couleur par défaut
Sélectionnez un réglage de mode couleur par défaut pour couleur et noir et blanc dans Courriel, Dossier réseau, FTP et Poste de travail. Spécifiez "Numérisation classique", sauf si une adresse électronique est précisée.
Auto (Mono2, Niveaux de gris*), Couleurs, Niveaux de gris, Mono 2
* Pour la numérisation d'un original noir et blanc avec le mode couleur réglé sur [Auto]
Désactiver changement du réglage N&B en mode auto : Empêche les réglages noir et blanc de l'écran initial quand le mode couleur est réglé sur Auto.
Réglage du format de fichier initial
Précisez le format de fichier initial pour envoyer un fichier en mode Courriel, Dossier réseau, FTP, ou Poste de travail. Spécifiez "Numérisation classique", sauf si une adresse électronique est précisée.
Type de fichier
PDF, PDF/A, TIFF, JPEG*1, PDF compact*2, 5, PDF compact (Ultra fin)*2, 5, PDF/A compact *4, PDF/A compact (Ultra fin)*4, PDF crypté, PDF crypté/compact*3, 5, PDF crypté/compact (Ultra fin)*3, 5, XPS
*1 Si [Noir & Blanc] est sélectionné, le format est [TIFF].
*2 Quand [Noir & Blanc] est sélectionné, le format est [PDF].
*3 Quand [Noir & Blanc] est sélectionné, le format est [PDF crypté].
*4 Quand [Noir & Blanc] est sélectionné, le format est [PDF/A].
*5 Quand la trouse d'expansion de la fonction numériseur est installée
Noir & Blanc
Mode de compression : Néant, MH (G3), MMR (G4)
Couleur
Taux de compression des données : Lettres noires en caractères gras
de contraste faible, moyen, élevé
Pages spécifiées par fichier
Génère un fichier distinct pour chaque page numérisée quand plusieurs pages sont numérisées.
Quand ce réglage est activé, le nombre de pages par fichier peut être indiqué.
Nombre de pages
Il est possible d'indiquer n'importe quel nombre de pages par fichier. Il est possible d'utiliser ce réglage quand [Pages spécifiées par fichier] est activée.
Si le type de fichier [JPEG] est sélectionné, vous ne pouvez pas utiliser la fonction [Pages spécifiées par fichier].
Mode de compression lors de la diffusion
Sélectionne le mode de compression pour la diffusion à l'aide de numériser vers courrier électronique ou I-Télécopie. Le mode de compression défini ici est utilisé pour toutes les destinations quels que soient les réglages de mode de compression individuels.
N/B
MH (G3), MMR (G4)
Couleur
Lettres noires en caractères gras
de contraste faible, moyen, élevé
Régler la taille maximale des données à envoyer(Cour.élect.)
Pour empêcher la transmission de fichiers image trop volumineux par numérisation vers courrier électronique, la taille d'un fichier peut être limitée de 1Mo à 10 Mo par incréments de 1 Mo. Si la taille totale du fichier image créé lors de la numérisation de l'original dépasse la limite, les fichiers images sont éliminés.
Si vous ne souhaitez pas spécifier la limite, sélectionnez [Illimité].
Ce réglage est associé à "Régler la taille maximale des données à envoyer" des réglages I-Fax.
Taille maximale des pièces jointes (FTP/Poste/Dossier réseau)
Une limite peut être définie pour la taille des fichiers pouvant être envoyés en mode numérisation vers FTP, vers un poste de travail ou vers un dossier réseau. Les limites qui peuvent être sélectionnées sont 50 Mo, 150 Mo et 300 Mo. Si la taille totale du fichier image créé lors de la numérisation de l'original dépasse la limite, les fichiers images sont éliminés.
Si vous ne souhaitez pas spécifier la limite, sélectionnez [Illimité].
Lors d'une diffusion incluant des destinations de courrier électronique et de télécopie I-Fax, la limite définie dans "Régler la taille maximale des données à envoyer (Cour.élect.) " prévaut.
Réglage Cci
Activer Cci
Activez ce réglage si vous souhaitez utiliser la transmission Cci. Affiche la touche [Cci] sur l'écran du carnet d'adresses d'envoi d'image.
Afficher adresse [Cci] sur l'écran d'état des travaux
Affiche les adresses Cci sur l'écran d'état du travail et l'onglet de la liste des adresses.
Désactiver la fonction de numérisation
Indiquez ceci pour désactiver la numérisation depuis un ordinateur distant.
Réglage de l'adresse par défaut
Réglage de l'adresse par défaut

Vous pouvez enregistrer une adresse par défaut pour permettre la transmission en appuyant tout simplement sur la touche [Démarrer couleur], ou sur la touche [Démarrer noir et blanc], sans devoir préciser l'adresse. Si l'option [Se connecter avec adresse de courriel utilisateur.] est sélectionnée, l'adresse électronique de l'utilisateur connecté peut être définie comme adresse par défaut.
Si l'option [Appliquer le répertoire personnel de l'utilisateur lors de la connexion] est sélectionnée, l'adresse par défaut correspond au répertoire d'accueil de l'utilisateur qui s'est connecté.

Lorsque l'utilisateur se connecte via une authentification interne (authentification par la machine), le réglage du répertoire d'accueil de l'utilisateur qui s'est connecté est configuré dans "Enregistrement de l'utilisateur", "Liste des utilisateurs", "Contrôle de l'utilisateur". Lorsque l'utilisateur se connecte via une authentification externe (authentification réseau), le réglage du répertoire d'accueil est configuré dans "Réglages du carnet d'adresses global", "Réglages LDAP", "Réglages réseau".

Une seule adresse peut être définie par défaut pour Numériser vers courrier électronique, Numériser vers FTP, Numériser vers un poste de travail et Numériser vers le dossier réseau.

### Ajout. sélect.

Sélectionnez une adresse qui doit être utilisée par défaut.

###### Se connecter avec adresse e-mail utilisateur.

L'adresse électronique de l'utilisateur connecté est définie comme adresse par défaut.
Sélectionnez les options suivantes en fonction de l'utilisation prévue.

Elément | Description
--- | ---
Appliquer aussi pour l'écran Fax/I-Fax | Dans l'écran Fax/I-Fax, si vous ne souhaitez pas appliquer l'adresse électronique de l'utilisateur identifié comme destination par défaut, cochez la case [Appliquer aussi pour l'écran Fax/I-Fax] ().
Autoriser l'annulation | Vous pouvez annuler l'adresse de courrier électronique de l'utilisateur identifié qui est saisie automatiquement. Pour annuler, appuyez sur la touche [Annuler] du panneau de sélection.

###### Sélectionner à partir du répertoire

- Pour afficher le carnet d'adresses souhaité, affinez la recherche par alphabet ou catégorie avec la liste de [Index]. Vous pouvez sélectionner le nombre d'adresses qui doivent être affichées à une heure précise à l'aide de l'option [Afficher éléments].
- Lorsque vous sélectionnez le nom de l'adresse souhaité et appuyez sur la touche [Enregistrer], l'adresse sélectionnée peut être choisie comme adresse par défaut.

Retour au début