# SAISIE MANUELLE D'UNE ADRESSE

Dans l'écran initial d'un mode, appuyez sur [Zone de texte].
Dans l'écran initial de l'i-télécopie, appuyez sur [Zone de texte] pour afficher l'écran de votre choix afin de sélectionner le type d'adresse. Appuyez sur les touches [I-télécopie] ou [SMTP direct].
Entrez l'adresse de destination.

- Dans le mode de saisie des données, sélectionnez le mode de la destination, puis saisissez l'adresse de destination.
- Pour le mode Numérisation vers un dossier réseau, l'écran de saisie du dossier réseau s'affiche. Reportez-vous au chapitre "SPECIFICATION D'UN DOSSIER RESEAU".

- Pour passer de [A] à [Cc] et [Cci], appuyez sur la touche .
- Vous pouvez sélectionner [Cci] si [Réglage envoi d'image] → [Réglages de numérisation] → [Réglages de numérisation] → [Réglage Cci] → [Activer Cci] est activé dans [Réglages système].
- En mode I-télécopie, l'écran de demande du rapport de réception s'affichera si [Réglage envoi d'image] → [Réglages I-Télécopie] → [Réglages de numérisation] → [Réglages d'envoi]→ « Régl. d'activ./ désactiv. rapport récep. I-télécopie » est activé dans [Réglages système]. Si vous souhaitez recevoir un rapport de réception, appuyez sur la touche [Oui]. Sinon, appuyez sur la touche [Non]. (Quand SMTP direct est utilisé, la confirmation de transmission n'est pas exécutée.)

Retour au début