# RÉGLAGE POUR L'IMPRESSION À PARTIR D'UN MFP (FTP)

Vous pouvez accéder au serveur FTP et sélectionner des données de serveur pour impression depuis le tableau de bord de la machine.

- Touche [Ajouter]
  Ajoute un nouveau serveur FTP.
- Liste
  Établit la liste des serveurs FTP actuellement stockés.

Enregistrer un serveur FTP
Si vous appuyez sur la touche [Ajouter], l'écran d'enregistrement s'affichera. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 éléments.
Pour obtenir des renseignements sur les réglages, consultez « Réglages ».
Éditer ou supprimer un serveur FTP
Si vous cliquez sur un intitulé dans la liste, l'écran d'édition s'affichera pour ce serveur FTP.
Appuyez sur la touche [Supprimer] pour supprimer le serveur FTP.
Réglages

Elément | Description
--- | ---
Nom | Saisissez le nom devant être affiché sur le tableau de bord de la machine.
Serveur FTP | Saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur FTP.
Répertoire | Saisissez le répertoire destinataire du serveur de fichiers FTP.
Activer l'authentification de l'utilisateur | Active l'authentification de l'utilisateur. Le nom d'utilisateur et le mot de passe sont obligatoires pour la saisie.
Nom d'utilisateur | Saisissez le nom d'utilisateur de connexion afin de pouvoir vous connecter au serveur de fichiers FTP.
Mot de passe | Saisissez le mot de passe requis afin de pouvoir vous connecter au serveur de fichiers FTP. Pour modifier le mot de passe, sélectionnez [Modifier le mot de passe] , puis saisissez le nouveau mot de passe dans la case.
Activer SSL | Active la communication d'encryptage SSL.

Retour au début