# ENVOI D'UNE TELECOPIE EN MODE I-FAX

## Aperçu

Transmet une télécopie en mode I-Fax. Cette procédure peut aussi être utilisée pour effectuer une transmission directe par SMTP direct.

- Si la mémoire sature pendant que les originaux sont en cours de numérisation, un message s'affiche et la numérisation s'arrête.
- Une fois tous les originaux numérisés, le message "Travail enregistré." s'affiche avec un numéro de contrôle du travail. Si nécessaire, utilisez ce numéro pour localiser le travail dans le rapport de transaction ou dans le rapport d'activité d'envoi d'images.
  Dans le cas d'une diffusion, ce numéro apparaît également dans la touche correspondante sur l'écran d'état des travaux. Pour cette raison, il est conseillé de noter ce numéro afin que vous puissiez facilement vérifier le résultat.
- Enregistrement d'un pied de page courrier : Le texte spécifié est automatiquement joint à la fin du texte du courrier électronique. Cette option est utile si vous souhaitez joindre un texte prédéfini, comme une politique d'entreprise par exemple. Pour saisir le texte à joindre, sélectionnez [Réglages d'application], [Réglages numériseur réseau], [Réglages d'administration], puis [Enregistrement d'un pied de page courrier] dans « Définir le mode ». (Les droits d'administrateur sont obligatoires.)
  Vous pouvez saisir jusqu'à 900 caractères. (Le texte joint n'est pas compris dans le nombre de caractères maximum pouvant être saisis dans le corps du courrier électronique).
  Pour préciser de joindre le texte ou non, sélectionnez [Réglages d'application] → [Réglages numériseur réseau] → [Réglages d'administration], puis [Ajouter automatiquement un pied de page au corps du courrier électronique] dans « Définir le mode ».

Si une adresse par défaut a été configurée via "Mode Réglage" →[Réglages système]→[Réglage envoi d'image]→[Réglages de numérisation]→[Adresse par défaut]→[Réglage de l'adresse par défaut], vous ne pourrez pas modifier le mode, ni modifier ou ajouter la destination.
Pour passer en mode I-Fax, appuyez sur la touche [Annuler] sur l'écran tactile, puis exécutez la procédure de transmission.

## Opération

Placez le document original.
Placez l'original sur le magasin du chargeur automatique de documents ou sur la vitre d'exposition.

- CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS
- VITRE D'EXPOSITION

Ne placez aucun objet sous le détecteur de format des originaux. Le fait de fermer le chargeur automatique de documents alors qu'un objet est posé dessous risque d'endommager la plaque du détecteur et d'empêcher la détection correcte du format.

- Placez les originaux de format A5 (5-1/2 po x 8-1/2 po) en orientation portrait ().
  S'ils sont placés en orientation paysage (horizontalement) (), un format incorrect sera détecté.
  Pour un original de format A5R (5-1/2 po x 8-1/2 poR), saisissez manuellement le format de l'original.
  - DÉFINITION DE LA TAILLE DE NUMÉRISATION EN TAILLE DE PAPIER

- Rotation lors de l'envoi

- Les originaux A4, B5R et A5R (8-1/2 po x 11 po et 5-1/2 po x 8-1/2poR) sont tournés de 90° et envoyés respectivement dans les orientations A4R, B5 et A5 (8-1/2 po x 11 poR et 5-1/2 po x 8-1/2po).
  (La rotation lors de l’envoi n’est pas possible pour les originaux aux formats A4R, B5 ou A5 (8-1/2 po x 11 poR ou 5-1/2 po x 8-1/2 po).)

Précisez la destination.

- RECUPERATION D'UNE ADRESSE DE DESTINATION DEPUIS UN CARNET D'ADRESSES
- CONSULTATION DE LA LISTE DES DESTINATIONS SELECTIONNEES
- UTILISATION D'UN NUMÉRO DE RECHERCHE POUR RAPPELER UNE DESTINATION
- SAISIE MANUELLE D'UNE ADRESSE
- SPECIFICATION D'UN DOSSIER RESEAU
- RÉCUPERATION D'UNE ADRESSE DE DESTINATION DEPUIS UN CARNET D'ADRESSES GLOBAL
- UTILISER UN JOURNAL DES TRANSMISSIONS POUR RENVOYER

L'icône apparaît sur les touches express contenant des adresses I-Fax.
Pour modifier [Objet], [Nom de fichier] ou [Corps de texte], appuyez sur le champ de saisie correspondant ou sur [Options].

- MODIFICATION DE L'OBJET, DU NOM DU FICHIER, ET DU TEXTE DU MESSAGE AU MOMENT DE LA TRANSMISSION I-FAX

Appuyez sur la touche [Original].
Vous pouvez modifier l'exposition, la résolution, le format de fichier, le mode couleur et d'autres réglages.

- NUMÉRISATION AUTOMATIQUE DES DEUX FACES D'UN ORIGINAL (ORIGINAL RECTO-VERSO)
- MODIFICATION DE L'EXPOSITION ET DU TYPE D'IMAGE ORIGINALE
- MODIFICATION DE LA RESOLUTION
- MODIFICATION DU FORMAT EN MODE I-FAX
- MODIFICATION DU MODE COULEUR
- Appuyez sur la touche [Autres] pour configurer diverses fonctions, par exemple, l’envoi collectif de deux pages originales sur une feuille ou de pages originales aux formats différentes.

Appuyez sur la touche d'orientation appropriée.
Lorsque vous aurez terminé les réglages, appuyez sur .
Appuyez sur la touche [Démarrer] pour lancer la numérisation de l'original.
Appuyez sur la touche [Aperçu] pour vérifier l'aperçu d'une image avant d'envoyer l'original.

- Si l'original est placé sur la vitre d'exposition, la touche [Fin lecture] apparaît sur l'écran tactile.
  Si l'original ne comporte qu'une seule page, passez à l'étape 8. Pour numériser plus de pages, passez à l'étape suivante.
- Si l'original a été placé sur le plateau du chargeur de documents, un bip retentit lorsque la numérisation est terminée et que la transmission va commencer.

Si l'original était placé sur la vitre d'exposition, remplacez-le par l'original suivant puis appuyez sur la touche [Démarrer].
Répétez l'opération jusqu'à ce que tous les originaux aient été numérisés.
Appuyez sur la touche [Fin lecture].
Un signal sonore retentira pour signaler que l'opération est terminée.
Ouvrez le chargeur automatique de documents et retirez l'original.

- Si aucune action n'est effectuée au bout d'une minute après affichage de l'écran de confirmation, la numérisation s'arrête automatiquement et la transmission est mise en attente.
- Appuyez sur la touche [Configurer] pour modifier l'exposition, la résolution, le format de numérisation et le format d'envoi pour chaque page originale numérisée.
  Toutefois, si "2 en 1" ou "Card Shot" est sélectionné dans Autres, modifiez seulement l'exposition lorsque vous numériserez une page originale paire.

Retour au début