# CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS

## Aperçu

Cette section explique comment placer les documents originaux dans le chargeur automatique de documents.

- Si nécessaire, placez ensemble des documents originaux de différents formats dans le chargeur automatique de documents. Dans ce cas, utilisez la fonction « Autres » de chaque mode pour définir un mélange de documents originaux de différents formats.
- Avant d'insérer les documents dans le magasin du chargeur de documents, veillez à retirer toutes les agrafes ou trombones.
- Si les originaux comportent des points humides provenant d'un liquide correcteur, d'encre ou de colle, assurez-vous qu'ils aient complètement séché avant d'effectuer des copies. Sinon, vous risque de salir l'intérieur de la machine ou la vitre d'exposition.
- N'utilisez pas les documents originaux suivants. Une détection incorrecte du format de document original, des bourrages papier et la formation de taches peuvent se produire.
  Les transparents ou autres supports transparents pour une copie de sauvegarde, du papier calque, du papier carbone, du papier thermique ou des documents originaux comportant des impressions par transfert thermique ne doivent pas être placés dans le chargeur de documents. Les originaux à alimenter via le chargeur de documents ne doivent pas être endommagés, froissés, pliés ni comporter de collages ou de découpes. Il se peut que les documents originaux présentant des perforations multiples (autres que le papier à deux ou à trois perforations) ne puissent pas être alimentés correctement.
- Si vous utilisez des documents originaux avec deux ou trois perforations, placez-les de manière à ce que le bord perforé soit éloigné de la fente d'alimentation du magasin d'alimentation des documents.

Formats des documents originaux autorisés

Format minimal | Format maximum
--- | ---
Format standard (format minimal détectable automatiquement) 5-1/2 po (longitudinal) x 8-1/2 po (transversal) 148 mm (longitudinal) x 210 mm ou A5 Format non standard (format minimal qui peut être spécifié manuellement) 5-1/8 po (longitudinal) x 5-1/2 po (transversal) 131 mm (longitudinal) x 140 mm (transversal) | Format standard (format maximum détectable automatiquement) 11 po (longitudinal) x 17 po (transversal), 297 mm (longitudinal) x 420 mm (transversal) ou A3 A3W ne peut pas être utilisé. Format non standard (Format maximal pouvant être spécifié manuellement) Mode copie : 297 mm (longitudinal) x 432 mm (transversal) 11-5/8 po (longitudinal) x 17 po (transversal) mode envoi d'image : 297 mm (longitudinal) x 1 000 mm (transversal) 11 po (longitudinal) x 39-3/8 po (transversal)

Quand le format de l'original n'est pas standard, reportez-vous à l'explication ci-dessous, correspondant au mode que vous utilisez.

- COPIEUR « SPÉCIFICATION DU FORMAT DU DOCUMENT ORIGINAL »
- TÉLÉCOPIE « SPÉCIFICATION DU FORMAT DE NUMÉRISATION DU DOCUMENT ORIGINAL À L'AIDE DES VALEURS NUMÉRIQUES »
- TÉLÉCOPIE "SPÉCIFICATION DU FORMAT DE NUMÉRISATION DU DOCUMENT ORIGINAL À L'AIDE DES VALEURS NUMÉRIQUES"

Poids des documents originaux autorisés
Numérisation d'un document recto : 35 g/m2 jusqu'à 128 g/m2 (de 9 lb à 34 lb)
2-Numérisation d'un document recto verso: 50 g/m2 à 105 g/m2 (15 à 28 lb)
Pour numériser des originaux de 35 g/m2 à 49 g/m2 (9 à 14 lb), utilisez le "Mode numérisation lente" de la fonction "Autres". Si vous n'utilisez pas le « Mode numérisation lente », cela risque d'entraîner un bourrage papier.
Lorsque le « Mode numérisation lente » est sélectionné, la numérisation automatique recto verso est impossible.

## Opération

Assurez-vous qu'il n'y a aucun document original sur la vitre d'exposition.
Placez le document original.
Vous pouvez insérer jusqu'à 100 feuilles.
Une fois la numérisation terminée sur le chargeur automatique de documents, retirez les originaux du bac de sortie de l'original.
Retour au début