# LA QUALITÉ DE L'IMAGE NUMÉRISÉE EST MÉDIOCRE

Si vous n'arrivez pas à résoudre un problème à l'aide des solutions indiquées dans ce guide, appuyez sur le bouton [Marche], puis mettez l'interrupteur principal sur la position "". Patientez pendant 10 secondes au moins, puis mettez l'interrupteur principal sur la position "". Après que le témoin de l'alimentation est passé au vert, appuyez sur le bouton [MARCHE].
Si la couleur de fond de l'écran d'état des travaux situé dans l'angle supérieur droit de l'écran tactile n'est pas grise, ne mettez pas l'interrupteur principal en position Off et ne débranchez pas la prise d'alimentation. Vous risqueriez d'endommager le disque dur ou de perdre les données en cours d'enregistrement ou de réception.

Point à vérifier | Solution
--- | ---
L'original est-il un document imprimé comme un livre ou un magazine? | Pour réduire le moirage, exécutez la procédure suivante : Si l'original est un document imprimé, des motifs verticaux (effet moiré) peuvent apparaître. Sélectionnez [Autres] → [Netteté] dans l'écran initial et lissez les bords de l'image afin de réduire l'effet moiré (uniquement en mode "Courriel", "FTP/Poste de travail", "Dossier réseau" et "Numérisation vers un périphérique mémoire externe"). Il est également possible de réduire le moirage en modifiant la résolution ou en décalant légèrement l'original (ou en le changeant d'angle) sur la vitre d'exposition.
Si vous numérisez un original en couleur ou niveaux de gris, le mode couleur est-il configuré sur [Mono2] ? | La configuration du mode couleur sur [Mono2] remplace les couleurs dans l'original par du noir ou du blanc. Ceci convient aux originaux contenant uniquement du texte ; toutefois, pour les originaux contenant des illustrations, il est recommandé d'utiliser la touche [Démarrer N/B] avec le mode couleur réglé sur [Niveaux gris] ou de définir le mode couleur de la touche [Démarrer couleur] sur [Couleurs] ou [Auto] → [Niveaux gris], puis de numériser.
Y a-t-il une destination incluse qui a sélectionné [TIFF-S] comme format? | Si vous souhaitez envoyer une image numérisée en mode haute résolution à plusieurs destinations pour les modes "Courriel", "FTP/Poste de travail", et "Dossier réseau", envoyez séparément l'image au numériseur et à l'I-Télécopieur. Si une diffusion est effectuée et inclut deux destinations pour les modes "Courriel", "FTP/Poste de travail", et "Dossier réseau" et des destinations I-Télécopieur qui ont sélectionné le format [TIFF-S], la résolution restera définie sur [200 x 200 dpi] même si un réglage de résolution différent est sélectionné.

Retour au début