# ENVOI DES DEUX FACES D'UNE CARTE EN UNE SEULE PAGE (CARD SHOT)

## Aperçu

Envoyez le recto et le verso d'une carte sous forme d'une seule page, sans devoir envoyer chaque face séparément.
Pour utiliser cette fonction, vous devez placer l'original sur la vitre d'exposition.

- Si la taille originale est supérieure à la taille d'envoi, l'envoi échouera. Vérifiez encore la taille de l'original et indiquez-le convenablement.
- Vous ne pouvez pas sélectionner le taux ni la fonction « Réglage de la rotation lors de l'envoi ».
- Vous ne pouvez pas utiliser cette fonction en mode de transmission directe ou lorsque le haut-parleur est utilisé pour composer le numéro.

## Opération

Placez une carte face vers le bas sur la vitre d'exposition.

- VITRE D'EXPOSITION

Entrez le numéro de télécopie de destination à l'aide des touches numériques.

- SAISIE D'UN NUMÉRO DE DESTINATAIRE À L'AIDE DES TOUCHES NUMÉRIQUES
- RAPPEL DU NUMÉRO D'UN DESTINATAIRE À PARTIR DU CARNET D'ADRESSES
- LES DESTINATIONS SELECTIONNEES
- UTILISATION D'UN NUMÉRO DE RECHERCHE POUR RAPPELER UNE DESTINATION
- APPEL DU NUMÉRO D'UN DESTINATAIRE À PARTIR D'UN CARNET D'ADRESSES GLOBAL
- UTILISER UN JOURNAL DES TRANSMISSIONS POUR RENVOYER
- ENVOI PAR NUMÉROTATION ENCHAÎNÉE

Appuyez sur la touche [Autres], puis sur la touche [Card Shot].
Appuyez sur la touche [MARCHE] et spécifiez le format original requis.

- Appuyez sur les zones qui affichent la largeur et la hauteur des formats respectivement, et saisissez les formats en utilisant les touches numériques.
- Pour définir la taille rapidement, vous devez tout d'abord indiquer une valeur proche du rapport souhaité, à l'aide du pavé numérique, puis vous affinez en appuyant sur .

Une fois les réglages terminés, appuyez sur les touches et [Précédent] l’une après l’autre.

- Pour agrandir ou réduire les images au format du papier à partir du format d’original saisi, cochez la case de [Ajuster au format env] à .
- Après avoir sélectionné Card Shot, appuyez sur la touche [Original] dans l'écran initial pour modifier le format original de numérisation ou le format d'envoi. Dans ce cas, l'écran de cette étape apparaît quand vous appuyez sur la touche du format de numérisation. Pour la procédure de définition de la taille d'envoi, reportez-vous à « DÉFINITION DE LA TAILLE D'ENVOI DE L'IMAGE ».

Pour annuler les réglages de Card Shot :
appuyez sur la touche [Désactiver].
Appuyez sur la touche [Démarrer] et numérisez l'avant.
Appuyez sur la touche [Aperçu] pour vérifier l'image avant d'envoyer une télécopie. Pour en savoir plus, reportez-vous à « VÉRIFICATION DE L'IMAGE À TRANSMETTRE ».
Toutefois, on ne peut pas changer les réglages de cette fonction dans l'écran d'aperçu.
Placez une carte face vers le haut sur la vitre d'exposition et appuyez sur la touche [Départ] pour numériser le recto.
Avant de numériser le verso de la carte, appuyez sur la touche [Modif. réglage] de l'écran tactile pour modifier l'exposition.
Appuyez sur la touche [Fin lecture].
Si vous poursuivez avec la numérisation de la face avant de la carte, vous pouvez appuyer sur la touche [Modif. réglage] pour modifier l'exposition, la résolution, la taille de numérisation et la taille d'envoi.
Retour au début