# RÉGLAGES D'IMPRESSION DES COURRIERS ÉLECTRONIQUES

Si un courriel est envoyé à l'adresse de cette machine, le fichier joint à ce courriel sera imprimé.

Elément | Description
--- | ---
Imprimer courrier électronique | Sélectionnez cette option pour utiliser l'impression des courriers électroniques.
Serveur POP3 | Saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur POP3.
Numéro de port | Saisissez le numéro de port du serveur POP3. Le réglage par défaut est le port 110.
Authentification POP | Le protocole d'authentification (y compris APOP) est utilisé pour authentification vers le serveur POP3.
Nom d'utilisateur | Saisissez le nom d'utilisateur. Le compte spécial de l'utilisateur est requis pour l'impression des courriers électroniques.
Mot de passe | Saisissez le mot de passe. Pour modifier le mot de passe, sélectionnez [Modifier le mot de passe] , puis saisissez le nouveau mot de passe dans la case.
Intervalle de vérification | Saisissez l'intervalle de relève pour le serveur POP3. Le réglage par défaut est cinq minutes.
Activer SSL | Si vous avez configuré l'option sur , l'option POP sur communication SSL ou POP sur communication TLS via la commande STLS sera activée. Pour ce faire, le serveur doit prendre en charge l'option POP sur communication SSL ou la commande STLS. Pour autoriser l'option POP sur communication SSL, réglez le "Numéro de port" sur le numéro de port de l'option POP sur communication SSL. Pour activer l'option POP sur communication TLS, configurez le "Numéro de port" sur le même numéro de port que pour la communication POP3 normale.
Test de connexion | Appuyez sur la touche [Exécuter] pour tester la connexion vers le serveur POP3.

Retour au début