# MODIFICATION DE L'OBJET, DU NOM DE FICHIER, DU NOM DE L'EXPÉDITEUR ET DU TEXTE DU MESSAGE AU MOMENT DE LA TRANSMISSION NUMÉRISÉE

## Aperçu

Modifiez l'objet, le nom du fichier, le nom de l'expéditeur et le contenu du message lorsque vous effectuez une transmission de numérisation. Si nécessaire, saisissez le texte directement.

- En cas de numérisation vers FTP, vers un poste de travail ou vers un dossier réseau, seul le nom du fichier est utilisé.
- Si l'objet et le nom du fichier ne sont pas modifiés, les réglages configurés dans [Réglages d'application] → [Réglages numériseur réseau] dans « Définir le mode » seront utilisés.
- Si l'adresse de l'expéditeur n'est pas modifiée, les réglages configurés dans [Réglages système] → [Réglage envoi d'image] → [Réglages de numérisation] → [Réglage de l'expéditeur par défaut] dans « Définir le mode » seront utilisés.
  Si cette option n'est pas configurée, l'adresse de réponse configurée dans [Réglages réseau] - [Réglages des services] - [Réglages SMTP] → [Adresse de réponse] du "Mode réglages" est utilisée. (Les droits d'administrateur sont obligatoires.)
- Pour configurer les candidats pour l'objet, le nom du fichier, et le contenu du message, sélectionnez [Réglages d'application], puis sur [Réglages numériseur réseau] dans "Mode réglages".

## Opération

Pour modifier l'objet, appuyez sur le champ [Objet].
Appuyez sur une touche de texte prédéfini.
Lorsque vous aurez terminé les réglages, appuyez sur .
Pour annuler la sélection de l'objet :
appuyez sur la touche [Effacer].
Si vous voulez entrer directement le texte, appuyez sur la touche [Entrée directe] pour ouvrir l'écran tactile.
Saisissez le texte, puis appuyez sur la touche [OK].
Pour modifier le nom du fichier, appuyez sur le champ [Nom de fichier].
Lorsque vous aurez terminé les réglages, appuyez sur .

- Appuyez sur la touche du nom du fichier dans la liste.
- Pour entrer directement le nom du fichier, appuyez sur la touche [Entrée directe].

Appuyez sur [Options].
Pour modifier l'adresse de réponse, appuyez sur le champ [Répondre à].
Si la fonction d'authentification utilisateur est activée, la machine utilise les informations de l'utilisateur qui s'est connecté, et l'adresse de réponse ne peut donc pas être modifiée.
Appuyez sur la touche que vous souhaitez utiliser pour l'adresse de réponse.
Lorsque vous aurez terminé les réglages, appuyez sur .

- Appuyez sur la touche [Recherche d'adresse globale] pour spécifier un utilisateur enregistré dans le carnet d'adresses global de la même manière que pour sélectionner l'adresse de réponse.
- Appuyez sur la touche [Entrée directe] pour saisir directement l'adresse de courrier électronique.
- Le fait de définir la case à cocher [Ajouter 'Répondre à' à Cc] sur ajoute une adresse de réponse à l'adresse Cc.

Pour modifier le contenu du message, appuyez sur le champ [Corps de texte].
Saisissez le contenu du message.
Lorsque vous aurez terminé les réglages, appuyez sur .

- Pour sélectionner un texte prédéfini précédemment enregistré dans Mode Réglage (version Web), appuyez sur la touche [Définir sélec.].
- Pour saisir directement le texte du message, appuyez sur la touche [Editer].

Pour effacer tout le texte saisi :
appuyez sur la touche [Effacer tout]. Si vous appuyez sur cette touche, l'intégralité du corps du message sera immédiatement effacée ; pas uniquement la ligne sélectionnée.

- Vous pouvez saisir jusqu'à1 800 caractères. (Un saut de ligne compte pour un caractère.)
- Pour modifier la ligne sélectionnée, appuyez sur la touche [Editer]. L'écran tactile s'affichera avec le texte saisi sélectionné.

Retour au début