# MODES DE REGLAGES LORSQUE PLUSIEURS TYPES D'ADRESSES FIGURENT DANS UNE DIFFUSION RELAIS

Ce chapitre explique les réglages que vous devez avoir à l'esprit pour une diffusion relais comportant plusieurs types d'adresses.
Si une diffusion relais comporte un mélange de plusieurs types d'adresses (par exemple des destinations en mode Numérisation et mode I-Fax), ces réglages seront activés pour toutes les adresses, indépendamment de l'écran de mode utilisé pour les configurer. Tenez compte des exceptions suivantes :

Taille d'envoi | Si vous avez sélectionné [TIFF-S] comme format de fichier en mode I-télécopie, la transmission ne pourra se faire qu'au format A4R (8-1/2 po x 11 poR). Si vous numérisez un original d'un format supérieur à A4 (8-1/2 po x 11 po), il sera automatiquement réduit au format A4R avant la transmission.
Résolution (image) | Les pages sont envoyées en utilisant les réglages configurés dans chaque mode.
Format de fichier (mode compression de fichier) | Le mode compression configuré avec [Réglages système] → [Réglage envoi d'image] → [Réglages de numérisation] → [Réglages de numérisation] → [Mode de compression lors de la diffusion] dans le "Mode réglages" utilisé pour toutes les destinations.
Numérisation couleur | En mode Numérisation, si le réglage du mode couleur est [Couleur], l'original sera envoyé en Mono2 aux destinations I-télécopie, et en couleur aux destinations de numérisation. Si vous avez activé la trousse d'extension télécopie, appuyez sur la touche [Envoyer la même image comme adresse de télécopie] pour envoyer l'original en Mono2. Si vous avez activé la trousse d'extension I-télécopie, appuyez sur la touche [Envoyer la même image comme adresse I-télécopie] pour envoyer un original ayant les mêmes réglages que ceux de l'adresse I-télécopie. (Vous ne pourrez pas utiliser cette touche si vous avez activé la trousse d'extension télécopie).
Compteur des originaux | L'adresse d'un mode dans lequel le nombre de feuilles de l'original sont précisées, s'il est configuré, est activée.
Taille des fichiers de numérisation | Si vous effectuez une diffusion incluant des destinations auxquelles une taille limite maximum a été associée pour les données à envoyer à l'aide de [Régler la taille maximum des données à envoyer(Cour. élect.)] ou [Taille maximum des données en pièce jointe (FTP/Poste/Dossier réseau)] (dans "Mode réglages" [Réglages système] sélectionnez [Réglages système] → [Réglage envoi d'image] → [Réglages de numérisation] → [Réglages de numérisation] → [Mode de compression lors de la diffusion]), cette limite s'appliquera également aux autres destinations.
2 en 1 | Ce mode est disponible seulement pour la télécopie et l'i-télécopie. Il est lié à un mode avec une fonction appropriée.
Débrayage de couleur | Ce mode est disponible pour l’entrée de numérisation et de données. Il est lié à un mode avec une fonction appropriée.

Retour au début