# ENVOI D'UN GRAND NOMBRE DE PAGES(CONST. TRAVAIL)

## Aperçu

Cette fonction vous permet de diviser un original de nombreuses pages en plusieurs jeux, de numériser chaque jeu à l'aide du chargeur automatique de documents et de transmettre les pages en une seule fois. Vous pouvez également envoyer une télécopie en plaçant des originaux à la fois dans le chargeur automatique de documents et sur la vitre d'exposition. Utilisez cette fonction lorsque le nombre de pages originales dépasse la capacité du chargeur automatique de documents.
En cas de numérisation d'originaux répartis en plusieurs jeux, commencez la numérisation par le jeu contenant la première page. Les réglages sélectionnés pour le premier jeu peuvent être appliqués à tous les autres jeux.
Cette fonction n'est pas disponible avec la Prise de ligne rapide, la transmission manuelle, la TX directe ou la transmission à l'aide du haut-parleur.

- Vous pouvez numériser jusqu'à 999 pages. Notez que lorsque d'autres travaux sollicitent la mémoire, la capacité de numérisation des pages est limitée.
- Si la mémoire sature pendant que les originaux sont en cours de numérisation, un message s'affiche et la transmission est annulée.
- Les réglages de numérisation peuvent être modifiés pour chaque jeu de documents originaux.

## Opération

Placez l'original sur le plateau du chargeur automatique de documents.
Plusieurs originaux peuvent être placés sur le plateau du chargeur de documents. La hauteur des originaux ne doit pas dépasser le repère du plateau.
Vous pouvez également placer l'original sur la vitre d'exposition.

- CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS

Entrez le numéro de télécopie de destination à l'aide des touches numériques.

- SAISIE D'UN NUMÉRO DE DESTINATAIRE À L'AIDE DES TOUCHES NUMÉRIQUES
- RAPPEL DU NUMÉRO D'UN DESTINATAIRE À PARTIR DU CARNET D'ADRESSES
- LES DESTINATIONS SELECTIONNEES
- UTILISATION D'UN NUMÉRO DE RECHERCHE POUR RAPPELER UNE DESTINATION
- APPEL DU NUMÉRO D'UN DESTINATAIRE À PARTIR D'UN CARNET D'ADRESSES GLOBAL
- UTILISER UN JOURNAL DES TRANSMISSIONS POUR RENVOYER
- ENVOI PAR NUMÉROTATION ENCHAÎNÉE

Appuyez sur la touche [Const. travail].
Une croix apparaît sur l’icône.
Pour annuler les réglages de la Construction du travail :
appuyez sur la touche [Const. travail] pour effacer la coche.
Appuyez sur la touche [Démarrer] et numérisez le premier jeu.
Appuyez sur la touche [Aperçu] pour vérifier l'image avant d'envoyer une télécopie. Pour en savoir plus, reportez-vous à « VÉRIFICATIONDE L'IMAGE À TRANSMETTRE ».
Placez le jeu d'originaux suivant, puis appuyez sur la touche [Numérisation supplémentaire].
Cochez la case [Modifier paramètres original suivant] () du panneau de sélection avant d'appuyer sur la touche [Numéris. suppl.] si nécessaire, puis modifiez les réglages de numérisation ou d'envoi de l'original suivant.
Pour annuler la numérisation de l'original :
appuyez sur la touche [Annuler numéris.].
Appuyez sur la touche [Démarrer l'envoi].

- Si aucune action n'est effectuée au bout d'une minute après affichage de l'écran de confirmation, la numérisation s'arrête automatiquement et la transmission est mise en attente.
- Vous pouvez utiliser la touche [Modif. réglage] pour modifier l'exposition, la résolution, le format de numérisation et le format d'envoi pour chaque page originale numérisée. Toutefois, lorsque vous utilisez la fonction de construction de travail avec "Copie multiple" dans "Autres", seule l'exposition peut être modifiée lors de la numérisation des pages originales paires ou impaires.

Retour au début