# CONFIGURATION RAPIDE

Sélectionnez les réglages minimum requis pour la connexion de la machine au réseau.
Réglages IPv4
Lorsque vous utilisez la machine sur un réseau TCP/IP (IPv4), ce réglage vous permet de configurer l'adresse IP de la machine.
DHCP/BOOTP
Utilisez ce réglage pour obtenir automatiquement l'adresse IP en utilisant DHCP (protocole dynamique de configuration de l'hôte)/BOOTP (Protocole Bootstrap). Quand ce réglage est activé, il n'est pas nécessaire d'entrer manuellement une adresse IP.
Si le protocole DHCP/BOOTP est utilisé, l'adresse IP affectée à la machine peut être automatiquement modifiée. Si l'adresse IP change, il ne sera pas possible d'imprimer.
Si la machine est utilisée sur un réseau TCP/IP, assurez-vous d'activer l'option " Activer TCP/IP".
RARP
Configurez cette option pour utiliser le protocole RARP.
Adresse IPv4
Saisissez l'adresse IP de la machine.
Masque de sous-réseau
Saisissez le masque de sous-réseau IP.
Passerelle par défaut
Saisissez l'adresse de la passerelle par défaut.
Réglages IPv6
Lorsque vous utilisez la machine sur un réseau TCP/IP (IPv6), ce réglage vous permet de configurer l'adresse IP de la machine.
IPv6
Activez ce réglage.
DHCPv6
Utilisez ce réglage pour obtenir automatiquement l'adresse IP en utilisant DHCP (protocole dynamique de configuration de l'hôte) v6. Quand ce réglage est activé, il n'est pas nécessaire d'entrer manuellement une adresse IP.
Adresse manuelle/Longueur du préfixe
Saisissez l'adresse IP et la longueur du préfixe (0 à 128) de la machine.
Passerelle par défaut
Passerelle par défaut

- Si le protocole DHCPv6 est utilisé, l'adresse IP affectée à la machine peut être automatiquement modifiée. Si l'adresse IP change, il ne sera pas possible d'imprimer.

- Si la machine est utilisée sur un réseau TCP/IP, veillez à activer « Activer TCP/IP ».
- Dans un environnement IPv6, la machine peut utiliser les protocoles LDP et IPP.

Réglages du nom de réseau
Nom du périphérique
Saisissez un nom de périphérique.
Nom de domaine
Saisissez un nom de domaine.
Réglages DNS
Serveur principal
Saisissez l'adresse IP du serveur DNS principal.
Serveur secondaire
Saisissez l'adresse IP du serveur DNS secondaire.
Nom de domaine
Saisissez le nom de domaine sur lequel le serveur DNS sélectionné existe.
Réglages SMTP
Serveur principal
Saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur SMTP principal.
Adresse source
Si la transmission des données a échoué, il est possible que le serveur vous retourne les courriels non délivrés. Saisissez une adresse de courrier électronique (une seule adresse) pour recevoir ces courriels non délivrés. On saisit en général l'adresse de courrier électronique de l'administrateur du système.
Activer SSL
Si * est sélectionné, la communication d'encryptage SMTP-sur-TLS peut être utilisée au moyen de la commande STARTTLS.
Pour ce faire, le serveur doit prendre en charge la commande STARTTLS.
Pour autoriser une communication SSL, configurez le "Numéro de port" sur le même numéro de port du SMTP normal.
Authentification SMTP
Si est configuré, l'authentification du serveur SMTP est exécutée.
Nom d'utilisateur
Saisissez le nom d'utilisateur.
Mot de passe
Saisissez le mot de passe.
Changer le mot de passe
Pour modifier le mot de passe, configurez .
Test de connexion
Appuyez sur la touche [Exécuter] pour tester la connexion vers le serveur SMTP.
Réglages LDAP
Nom
Saisissez le nom du carnet d'adresses.
Réglage de l'adresse par défaut
Saisissez la recherche par défaut pour recherche une zone spécifique de l'arborescence du répertoire LDAP.
Exemple : o = ABC, ou = NY, cn = Tout le monde
Les saisies doivent être séparées par des points-virgules ou par des virgules.
Serveur LDAP
Saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur LDAP.
Nom d'utilisateur
Saisissez le nom du compte pour les réglages du serveur LDAP.
Mot de passe
Saisissez le mot de passe.
Changer le mot de passe
Pour modifier le mot de passe, configurez .
Authentification
Sélectionnez le serveur d'authentification dans la liste déroulante.
Serveur KDC
Saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur d'authentification Kerberos.
Domaine
Saisissez le domaine Kerberos.
Activer SSL
Si est configuré, la communication d'encryptage SSL est activée.
Test de connexion
Appuyez sur la touche [Exécuter] pour tester la connexion vers le serveur LDAP.
Réglages Dossier public/NAS
Réglez chaque option sur [Interdit] si vous n'utilisez pas l'enregistrement.
Si vous modifiez les réglages, les modifications prendront effet au redémarrage de la machine. Pour redémarrer la machine, voir la section « MISE SOUS TENSION ».
Retour au début