# IMPRESSION AVEC UN RÉGLAGE DE DÉCALAGE DE MARGE(MARGE)

## Aperçu

Cette fonction vous permet de décaler l'image imprimée afin d'augmenter la marge à gauche, à droite ou en haut.
Si un finisseur ou un finisseur en piqûre à cheval est installé, les fonctions d'agrafage et de perforation de la machine ne peuvent pas être utilisées simultanément.
Cette fonction est pratique si vous souhaitez agrafer ou perforer les feuilles imprimées, mais que la reliure recouvre le texte.

## Opération

Windows
Cliquez sur l'onglet [Principal] et sélectionnez « Côté de la reliure ».
Sélectionnez « Décalage de marge ».
Sélectionnez une option dans le menu
« Décalage de marge ».
Si vous souhaitez configurer un autre réglage numérique, sélectionnez le réglage dans le menu déroulant et cliquez sur le bouton [Réglages]. Cliquez sur les boutons ou saisissez directement le nombre.

Macintosh
Sélectionnez [Fonctions d'imprimante] puis « Côté de la reliure ».
Sélectionnez « Décalage de marge ».
Retour au début