# RÉGLAGE DU ROUGE/VERT/BLEU DANS LES COPIES(RVB)

## Aperçu

Cette fonction permet d'accentuer ou d'atténuer l'une des trois couleurs R (Rouge), V (Vert) ou B (Bleu).
La fonction RVB doit être spécifiée avant de numériser le document original.

## Opération

Appuyez sur la touche [Autres], puis sur la touche [RVB].
Appuyez sur la touche de la couleur à ajuster.
Appuyez sur la touche ou faites glisser le curseur pour ajuster la couleur.
Une fois les réglages terminés, appuyez sur les touches et [Précédent] l’une après l’autre.
Vous ne pouvez régler qu'une seule couleur. (Si vous réglez une couleur puis une autre, le réglage de la première couleur est annulé.)
Pour annuler le réglage RVB :
appuyez sur la touche [Annuler].
Placez le document original et appuyez sur la touche [Aperçu].
Placez l'original sur le magasin du chargeur automatique de documents ou sur la vitre d'exposition.

- CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS
- VITRE D'EXPOSITION

Vérifiez l'image d'aperçu sur l'écran d'aperçu.
Vérifiez si les réglages permettent d'obtenir les résultats corrects.
Pour annuler tous les réglages :
appuyez sur la touche [CA].
Appuyez sur la touche [Couleur] pour lancer la copie.
Lorsque vous ne réalisez qu'une seul jeu de copies, vous ne devez pas spécifier le nombre de copies.
Pour réaliser au moins deux jeux de copies :
Appuyez sur la touche d'affichage des copies pour spécifier le nombre de copies.
Retour au début