# TRANSFERT DES TÉLÉCOPIES REÇUES(FAIRE SUIVRE DONNÉES FAX)

## Aperçu

Si la machine ne peut imprimer en raison d'un manque de papier ou d'une cartouche vide, vous pouvez faire suivre les télécopies reçues vers un autre télécopieur précédemment enregistré.
Cette fonction est particulièrement utile dans un bureau ou un espace de travail comportant au moins deux lignes téléphoniques et lorsqu'un autre télécopieur est branché à une ligne différente de la machine.

- Si certaines pages d'une télécopie en cours de transfert ont été correctement imprimées, seules les pages qui n'ont pas pu être imprimées seront transférées.
- Une télécopie transférée devient un travail de transmission de télécopie. Si la transmission n'a pas lieu en raison d'une annulation ou d'une erreur, la télécopie sera conservée en mémoire jusqu'à ce qu'elle puisse être imprimée.
- Toutes les télécopies reçues sont transférées. Cependant, notez que les télécopies reçues et enregistrées dans une boîte mémoire confidentielle code F ne peuvent pas être transférées.

## Opération

Appuyez sur la touche [Réglages] dans l'écran d'accueil.
Sélectionnez [Réglages système] et appuyez sur la touche [Réception/Envoi de données fax].
Appuyez sur la touche [Réglages fax].
Appuyez sur la touche [Exécuter] dans [Transférer les données reçues] pour commencer le transfert.
Si un écran de saisie de mot de passe apparaît, la fonction "Réglage de mise en attente pour l'impression des données reçues" a été activée. Saisissez le mot de passe à l'aide des touches numériques pour commencer le transfert.

- IMPRESSION D'UNE TÉLÉCOPIE PROTÉGÉE PAR MOT DE PASSE (RÉGLAGE DE MISE EN ATTENTE POUR L'IMPRESSION DES DONNÉES REÇUES)

Retour au début