# MODIFICATION DU MODE COULEUR

## Aperçu

Modifiez le mode couleur utilisé pour numériser l'original.

Mode | Méthode de numérisation
--- | ---
Auto. | La machine détecte si l'original est en couleur ou en noir et blanc et sélectionne automatiquement la numérisation couleur ou noir et blanc (Mono2 ou Niveaux gris).
Couleur | Le document original est numérisé en couleur. Ce mode est parfaitement adapté aux originaux en couleur, tels que des catalogues.
Mono 2 | Les couleurs de l'original sont numérisées en noir ou blanc. Ce mode est parfaitement adapté aux originaux constitués uniquement de texte.
Niveaux gris | Les couleurs du document original sont numérisées en noir et blanc comme des niveaux de gris.

Cette fonction n'est pas disponible en mode I-Fax.

## Opération

Appuyez sur la touche [Mode couleur].
Appuyez sur la touche du mode couleur souhaité pour l'original.
S'il existe plusieurs destinations pour des modes d'envoi différents, appuyez sur pour sélectionner un mode d'envoi (Courriel, Poste de travail/FTP, I-Fax, ou Entrée de données) et configurer le mode couleur pour chaque mode.
Appuyez sur la touche [Niveaux de gris] ou sur la touche [Mono2] pour régler le mode N/B en sélection couleur automatique.
Précisez l'option à utiliser, Mono2 ou Niveaux de gris, pour la numérisation d'originaux en noir et blanc. Notez que si vous avez sélectionné JPEG comme format de fichier, la numérisation s'effectuera en niveaux de gris.
Lorsque vous aurez terminé les réglages, appuyez sur .
Vous pouvez uniquement configurer le mode N&B si vous avez sélectionné la touche [Auto] dans les réglages du mode couleur (étape 2).
Retour au début