# MODIFICATION TEMPORAIRE DES RENSEIGNEMENTS SUR L'EXPÉDITEUR (SÉLECTIONNER NOM PERSO.)

## Aperçu

Vous pouvez modifier temporairement vos renseignements d'expéditeur dans l'envoi du numéro de télécopie personnel en le récupérant de renseignements enregistrés séparément.
Cette fonction est désactivée dès que la transmission dont les renseignements d'expéditeur sont modifiés est terminée.

###### Pour enregistrer les renseignements de l'expéditeur à utiliser pour la fonction Sélectionner nom perso. :

Dans "Mode Réglage (administrateur)", sélectionnez [Réglages système] → [Réglages d'envoi d'image] → [Réglages de fonctionnement] → [Nom personnel et destination définis] → [Enregist. de la sélection du nom perso.].

## Opération

Placez le document original.
Placez le document original dans le magasin d'alimentation, le chargeur automatique de documents ou sur la vitre d'exposition.

- CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS
- VITRE D'EXPOSITION

Entrez le numéro de télécopie de destination à l'aide des touches numériques.

- SAISIE D'UN NUMÉRO DE DESTINATAIRE À L'AIDE DES TOUCHES NUMÉRIQUES
- RAPPEL DU NUMÉRO D'UN DESTINATAIRE À PARTIR DU CARNET D'ADRESSES
- LES DESTINATIONS SELECTIONNEES
- UTILISATION D'UN NUMÉRO DE RECHERCHE POUR RAPPELER UNE DESTINATION
- APPEL DU NUMÉRO D'UN DESTINATAIRE À PARTIR D'UN CARNET D'ADRESSES GLOBAL
- UTILISER UN JOURNAL DES TRANSMISSIONS POUR RENVOYER
- ENVOI PAR NUMÉROTATION ENCHAÎNÉE

Appuyez sur la touche [Autres], puis sur la touche [Sélectionner nom perso.].
Appuyez sur la touche des renseignements sur l'expéditeur pour préciser les renseignements d'expéditeur à utiliser pour l'envoi du numéro personnel.
Lorsque vous aurez terminé les réglages, appuyez sur .
Pour annuler les réglages des renseignements de l'expéditeur :
appuyez sur la touche [Effacer].
Appuyez sur la touche [Démarrer] pour lancer la numérisation de l'original.

- Si vous avez placé les pages du document original sur le plateau du chargeur de documents, toutes les pages sont numérisées.
  Un son vous indique que la numérisation est terminée et la machine se met en attente pour la transmission.
- Si vous utilisez la vitre d'exposition, vous devez numériser les pages du document une par une.
  Une fois la numérisation terminée, placez l'original suivant et appuyez sur la touche [Démarrer]. Répétez cette procédure jusqu'à ce que la dernière page soit numérisée puis appuyez sur la touche [Fin lecture].
  Un son vous indique que la numérisation est terminée et la machine se met en attente pour la transmission.

Appuyez sur la touche [Aperçu] pour afficher un aperçu de l'image imprimée avant son envoi. Après avoir numérisé un original en appuyant sur la touche [Aperçu], appuyez sur la touche [Numéris. suppl.] pour numériser l'original suivant. Appuyez sur la touche [Démarrer] pour lancer l'envoi d'une image.
Pour en savoir plus, reportez-vous à « VÉRIFICATIONDE L'IMAGE À TRANSMETTRE ». Toutefois, on ne peut pas changer les réglages de cette fonction dans l'écran d'aperçu.
Retour au début