# COPIE D'UNE BROCHURE(COPIE DE LIVRE)

## Aperçu

Cette fonction permet de copier les deux pages qui se font face d'un livre ouvert ou de tout autre document relié.
Les copies réalisées via cette fonction peuvent être pliées au milieu pour créer un livret.
Utilisez cette fonction pour présenter les copies de manière plus attractive sous forme de brochure.
Comment placer le document original

- La fonction Copie de livre doit être spécifiée avant de numériser le document original.
- Quatre pages sont copiées sur chaque feuille. Des pages vierges seront automatiquement ajoutées à la fin si le nombre de pages originales n'est pas un multiple de quatre.
- Cette fonction peut être combinée avec la fonction de piqûre à cheval si un finisseur en piqûre à cheval est installé.
- Lorsque la fonction Copie de livre est activée, le mode copie recto verso est automatiquement sélectionné.
  Si certains réglages sélectionnés ne permettent pas de réaliser des copies recto verso, la fonction Copie de livre ne peut pas être utilisée.

## Opération

Placez le document original sur la vitre d'exposition
Placez les pages ouvertes sur les « feuilles avant et arrière ».

- VITRE D'EXPOSITION

Appuyez sur la touche [Autres], puis sur la touche [Copie de livre].
Sélectionnez une position de reliure.
Lorsqu'une couverture n’est pas insérée, appuyez sur la touche , puis sur la touche [Précédent] l’une après l’autre. Ensuite, passez à l'étape 5.
Pour annuler la copie de livre :
appuyez sur la touche [Désactiver].
Lorsqu'une couverture est insérée, appuyez sur la touche [Réglage couverture], puis sur la touche [ON].
Pour réaliser une copie sur une feuille de couverture insérée, cochez la case [Faire une copie sur la couverture (Duplex)] afin que apparaisse.
Pour changer de magasin d'entrée de couverture :
Appuyez sur la touche [Magasin d'entrée] pour afficher l'écran de sélection de magasin. Appuyez sur le magasin d'entrée de couverture de l'écran de sélection de magasin. Pour plus de renseignements, voir la section « SÉLECTION DU MAGASIN PAPIER POUR LA COPIE ».

- Si la couverture est destinée à recevoir des éléments copiés, les étiquettes, transparents et intercalaires ne peuvent pas être utilisés.
- Ce réglage n'est pas accessible lorsque la fonction Couvertures/Intercalaires est désactivée en mode réglage.

Une fois les réglages terminés, appuyez sur les touches et [Précédent] l’une après l’autre.
Appuyez sur la touche [Aperçu] pour numériser la première page originale.
La numérisation du document original débute.
Placez les pages originales ouvertes suivantes et appuyez sur la touche [Numérisation supplémentaire].
Répétez cette étape jusqu'à ce que toutes les pages originales aient été numérisées.
Numérisez les pages originales restantes selon l'ordre suivant :

1. Intérieur de la couverture avant et de la 1re page (pages face à face)
2. Intérieur des 2e et 3e page (pages face à face)
3. ...
4. Intérieur de la dernière page et de la couverture arrière (pages face à face)

Les réglages de copie ne peuvent pas être modifiés lors de la numérisation de pages supplémentaires.
Vérifiez l'image d'aperçu sur l'écran d'aperçu.
Vérifiez si les réglages permettent d'obtenir les résultats corrects.
Pour annuler tous les réglages :
appuyez sur la touche [CA].
Appuyez sur la touche [Fin de numérisation de l'original] pour lancer la copie.
Lorsque vous ne réalisez qu'une seul jeu de copies, vous ne devez pas spécifier le nombre de copies.
Pour réaliser au moins deux jeux de copies :
Appuyez sur la touche d'affichage des copies pour spécifier le nombre de copies.
Retour au début