# LORSQU'UNE ERREUR DE COMMUNICATION SE PRODUIT

Si une erreur de communication se produit ou si le télécopieur de destination ne répond pas à l'appel dans un délai prédéfini, une nouvelle tentative de transmission sera automatiquement effectuée après un intervalle prédéfini. Cette fonction s'utilise uniquement en mode de transmission de mémoire.
En mode de transmission directe, aucune nouvelle tentative de transmission n'est effectuée
Pour annuler la transmission :
Annulez la transmission dans l'écran d'état des travaux.

- ARRET/SUPPRESSION D'UN TRAVAIL EN COURS OU RÉSERVE

Pour définir le nombre de tentatives de rappel et l'intervalle entre chaque tentative en cas d'échec d'une transmission suite à une erreur.
Dans "Mode Réglage", sélectionnez [Réglages système]→[Réglages d'envoi d'image]→[Réglages fax]→[Réglages d'envoi]→[Rappeler en cas d'erreur de communication].
Le réglage par défaut est d'une tentative à intervalles de 3 minutes.
Retour au début