# RÉGLAGES PAR DÉFAUT

Les réglages relatifs au fonctionnement de l'imprimante peuvent être configurés.
Les réglages de l'imprimante sont décrits ci-dessous.
Empêcher l'impression des pages d'avis
Désactive l'impression d'une page d'avis.
Empêcher l'impression des pages de test
Désactive l'impression d'une page de test.
Si vous activez ce réglage, vous ne pourrez pas utiliser la fonction [Réglages système] → [Impression listes (utilisateur)] → [Pages de test imprimante] en "Mode réglages" pour imprimer les pages de test.
Modification auto. du format A4/Lettre
Si vous imprimez une image de format 8-1/2 x 11 po (A4), ce réglage vous permet d'utiliser un format de papier A4 (8-1/2 x 11 po) si du papier de format 8-1/2 x 11 po (A4) n'est pas chargé.
Niveau d'exposition impression
Ceci éclaircit ou assombrit la densité d'impression des images couleur et noir et blanc. La densité d'impression peut être ajustée sur cinq niveaux.
Réglage de l'exposition CMYK
Ajuste la densité de cyan (C), magenta (M), jaune (Y) et noir (K). L'exposition de chaque couleur peut être ajustée sur 17 niveaux.
Réglages plateau d'alimentation auxiliaire
Activer détection format papier sur le plateau d'alimentation auxiliaire
Cette fonction permet d'interdire l'impression lorsque le format de papier spécifié pour un travail d'impression est différent du format de papier placé sur le plateau d'alimentation auxiliaire.
Activer sélection type de papier sur le plateau d'alimentation auxiliaire
Cette fonction permet d'interdire l'impression lorsque le format de papier spécifié pour un travail d'impression est différent du format de papier placé sur le plateau d'alimentation auxiliaire.
Exclure le plateau d'alim. aux. de la sélection auto. de papier
Lorsque l'option [Auto.] est sélectionnée pour le type de papier, vous pouvez exclure le plateau d'alimentation auxiliaire des magasins pouvant être sélectionnés. Il est recommandé d'utiliser cette fonction si des papiers spéciaux sont souvent placés sur le plateau d'alimentation auxiliaire.
File d'attente des travaux
Lorsque cette fonction est activée, les travaux d'impression reçus sont affichés dans la file d'attente des travaux différés de l'écran d'état des travaux. Les travaux sont transférés vers la file d'attente des travaux après avoir été analysés par la machine. Plusieurs travaux n'ayant pas été encore analysés peuvent apparaître dans la file d'attente des travaux différés.
Lorsque cette fonction est désactivée, les travaux d'impression reçus sont affichés dans la file d'attente des travaux plutôt que d'être affichés dans la file d'attente des travaux différés. Cependant, lorsqu'un fichier au format PDF crypté est imprimé, le travail apparaît dans la file d'attente des travaux différés.
Empêchement impression directe depuis la clé USB
Désactive la fonction d'impression directe d'un fichier sur une clé USB.
Désactivation impr. directe depuis dossier réseau
Désactive l'impression directe à partir d'un dossier réseau.
Désactivation de l'envoi pendant l'impression
Désactive la fonction Envoi d'image durant l'impression.
Retour au début