# FONCTIONS ECO

Ces fonctions aident à économiser la consommation d'énergie par la gestion des opérations des sections sujettes à forte consommation d'énergie. La machine dispose de deux modes d'économie d'énergie.

MINUTERIE DE MISE HORS TENSION AUTO. | Si aucune opération n'est en cours, ce mode coupe l'alimentation du panneau de commande et de l'unité de fusion, et met la machine en veille, à l'état de consommation d'énergie le plus bas . Si on la compare avec le mode d'économie d'énergie, la quantité d'énergie économisée est plus importante, mais le temps de réactivation est plus long.
MODE D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE | Ce mode diminue la température de l'unité de fusion et met la machine en veille, à l'état de consommation d'énergie le plus bas. Si on la compare avec le mode Minuterie de mise hors tension auto., la quantité d'énergie économisée est moindre, et le temps de réactivation est plus court.

En plus de ces deux modes, l'utilisation simultanée des fonctions suivantes permet de réduire encore plus la consommation d'énergie.

Fonction | Description
--- | ---
DÈS QUE LE TRAVAIL DISTANT EST TERMINÉ, ENTRER EN MODE MISE HORS TENSION AUTO. | La machine sort du mode d'extinction automatique et retourne à ce mode dès que l'impression est terminée.
NUMÉRISATION ECO | La machine fonctionne avec l'unité de fusion éteinte pour les opérations sans impression (qui n'utilisent pas l'unité de fusion), comme le télécopieur et la transmission d'images.
FONCTION DE PROGRAMMATION DE MISE SOUS/HORS TENSION | Utilisez cette fonction pour établir les temps d'activation et de désactivation de la machine et réduire la consommation en énergie.
RÉGLAGE DE GESTION DE L'ALIMENTATION | Cette fonction permet de contrôler le passage au mode d'extinction automatique de façon optimale pour la fréquence d'utilisation en analysant l'utilisation de la machine pendant une certaine période. La priorité est donnée à la fonction de programmation de mise sous/hors tension.

Réglage du mode éco
Les réglages de la fonction ECO sont définis dans un lot. Le « Mode normal » et le « Mode ECO » sont disponibles.
Les valeurs de réglage appliquées par chaque mode sont les suivantes.

Économie d'énergie | Mode normal | Mode ECO
--- | --- | ---
Numérisation économique | Activé (modes d'envoi seulement) | Activé (tous les modes, à l'exception du mode Copie)
Minuterie de mise hors tension auto. | Basculement une certaine heure du jour. Auto. | Basculement après une durée prédéfinie. activé (1 min.)
Dès que le travail à distance est terminé, passer en mode extinction automatique. | Désactivé | Activé
Réglage du mode d'économie d'énergie | 1 min. | 1 min.
Désactiver l'affichage de l'écran du tableau de bord en mode préchauffage | Activé | Activé

Les réglages d'économie d'énergie du menu Réglage de gestion de l'alimentation ne sont pas tous appliqués quand le mode Normal/Éco. est utilisé.
Retour au début