# MODULE DE PERFORATION

## Aperçu

Cet équipement peut être installé sur un finisseur ou un finisseur en piqûre à cheval pour que des trous soient perforés dans le papier imprimé.
Mise au rebut des déchets de perforation
Les déchets de perforation (papier des trous perforés) sont collectés dans la boîte de stockage des déchets de perforation.
Suivez la procédure de remplacement de la boîte de stockage des déchets de perforation.

## Opération

- Finisseur installé
- Finisseur en piqûre à cheval installé

Finisseur installé
Ouvrez le capot.
Tout en faisant pivoter le levier vers la gauche, faites glisser le finisseur vers la gauche jusqu'à ce qu'il s'arrête.
Faites glisser doucement le finisseur jusqu'à ce qu'il s'arrête.
Saisissez la poignée de la boîte de stockage des déchets de perforation, extrayez-la en douceur et mettez au rebut les déchets de perforation.
Pour ce faire, utilisez un sac en plastique ou tout autre récipient en faisant attention à ne pas faire tomber les déchets.
Enfoncez doucement la boîte dans sa position initiale.
Tout en faisant pivoter le levier vers la gauche, faites glisser le finisseur vers la gauche jusqu'à ce qu'il s'arrête.
Faites glisser doucement le finisseur jusqu'à ce qu'il s'arrête.
Fermez le capot.
Finisseur en piqûre à cheval installé
Ouvrez le capot avant.
Extrayez la boîte de stockage des déchets de perforation et mettez au rebut les déchets de perforation.
Pour ce faire, utilisez un sac en plastique ou tout autre récipient en faisant attention à ne pas faire tomber les déchets.
Replacez la boîte de stockage des déchets de perforation.
Fermez le capot avant.
Retour au début