# MODE D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Ce mode abaisse la température de l'unité de fusion et fait attendre la machine à l'état de faible consommation d'énergie.
Le mode d'économie d'énergie est activé lorsque le laps de temps défini pour l'état d'attente sans exécution de travail est écoulé.
Si on la compare avec le mode Minuterie de mise hors tension auto., la quantité d'énergie économisée est moindre, et le temps de réactivation est plus court.
En mode d'économie d'énergie, le bouton [Écran d'accueil] est allumé mais l'éclairage de l'écran tactile et du bouton [Mode économie d'énergie] s'éteint.
L'écran tactile est effacé lorsqu'on y exerce une pression ou lorsque le bouton [Écran d'accueil] est pressé.
Pour définir le mode d'économie d'énergie :
En « Mode réglage », sélectionnez [Économie d'énergie] → [Réglage du mode d'économie d'énergie].
Un message apparaît 15 secondes avant l'accès au mode d'économie d'énergie. Pour fermer le message et continuer en mode de fonctionnement normal, appuyez sur [Continuer].
Le message réapparaît 15 secondes avant la fin du prolongement du temps de fonctionnement normal.
Si aucune opération n'est effectuée dans les 15 secondes suivant l'affichage du message, la machine passe au mode d'économie d'énergie.
Pour définir l'affichage du message :
Choisissez [Économie d'énergie] → [Réglage de gestion de l'alimentation] → [Afficher le message de délai d'accès au mode d'économie d'énergie / Mise hors tension auto.] dans "Mode Réglage (administrateurs)".
Retour au début