# UNE PARTIE DE L'IMAGE EST COUPÉE

Si vous n'arrivez pas à résoudre un problème à l'aide des solutions indiquées dans ce guide, appuyez sur le bouton [Marche], puis mettez l'interrupteur principal sur la position "". Patientez pendant 10 secondes au moins, puis mettez l'interrupteur principal sur la position "". Après que le témoin de l'alimentation est passé au vert, appuyez sur le bouton [MARCHE].
Si la couleur de fond de l'écran d'état des travaux situé dans l'angle supérieur droit de l'écran tactile n'est pas grise, ne mettez pas l'interrupteur principal en position Off et ne débranchez pas la prise d'alimentation. Vous risqueriez d'endommager le disque dur ou de perdre les données en cours d'enregistrement ou de réception.

Point à vérifier | Solution
--- | ---
Avez-vous sélectionné le taux approprié au format de l'original et du papier? | Sélectionnez un taux approprié.
Utilisez-vous un format d'original en pouces (AB)? | Lors de la copie sur un format d'original en pouces (AB), spécifiez manuellement le format de l'original.

Retour au début