# SÉLECTION D'UNE PROCÉDURE POUR PLACER L'ORIGINAL SELON SON TYPE ET SON ÉTAT

Placez l'original dans le chargeur automatique de documents. En fonction du type et de l'état de l'original, utilisez la vitre d'exposition. Suivez les instructions pour sélectionner la méthode de placement du document original.
Pour le placer dans le chargeur automatique de documents, voir la section « CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS ».
Si les originaux comportent des points humides provenant d'un liquide correcteur, d'encre ou de colle, assurez-vous qu'ils aient complètement séché avant d'effectuer des copies. Sinon, vous risque de salir l'intérieur de la machine ou la vitre d'exposition.
Documents originaux qui peuvent être placés dans le chargeur automatique de documents en modifiant le réglage ou la méthode de placement :

- Documents originaux contenant des pages de différents formats
  Réglez [Taille mixte Originale] dans autres".
  Un document original ne peut pas être détecté si toutes les pages ont le même format, mais certaines d'entre elles sont placées selon une orientation différente.

- 35 g/m2 jusqu’à 49 g/m2 (9 lb. jusqu’à 14 lb.)
  Réglez [Mode numérisation lente] dans "Autres".
  Pour ce type, la fonction de numérisation recto verso est désactivée.

- Document original avec deux ou trois perforations pour l'archivage
  Placez le document original de façon à ce que le bord perforé ne touche pas la fente d'alimentation du plateau d'alimentation. Spécifiez l'orientation du document original à l'aide de [Réglage original].

Avant d'insérer les documents dans le magasin du chargeur de documents, assurez-vous de retirer toutes les agrafes ou trombones. S'ils ne peuvent pas être retirés, utilisez la vitre d'exposition.
Retour au début