# RECEPTION MANUELLE DES I-FAX

Si l'intervalle de vérification des I-Fax est relativement long et que vous souhaitez vérifier immédiatement s'il y a un message, vous pouvez déclencher la réception manuellement.
Vous pouvez utiliser la touche [Recevoir] uniquement si les réglages du serveur POP3 sont configurés en mode Réglage.
Appuyez sur la touche [Recevoir] pour établir la connexion au serveur de courrier électronique et récupérer les télécopies reçues.
Retour au début